**电子体检秤技术参数**

1. 操作方式：手动（遥控）﹑自动两种方式可随意选择

2. 身高测量方式：超声波测量

3. 扫码登录：一维、二维码扫描登录。

4. 显示方式：数字式LCD屏幕显示

5.重力补偿值 可根据用户使用地区的重力加速度值进行设定

6. 测量范围：身高：30－200CM，体重：5－300KG

7. 精确度：身高：±0.5CM ，体重：±0.05KG

8. 外形设计：整机外壳采用塑胶模具成型

9. 打印方式：微型高速热敏打印机

10. 裁纸方式：自动

11. 语音提示：有

12. 体型：国际通用体格指数（BMI)

13. 数据输出格式：RS-232、网口

▲14. 可选配工作站

14.1可实现一体式电脑控制。

14.2 可选择身份证和就诊卡及社保卡读卡验证。

14.3 具备实时秤量功能，同步实时显示身高、体重、BMI值、测量结果是否正常提示；

14.4 根据预置条件，自动生成个人身高、体重、BMI趋势报告,自动生成群体体格(肥胖)状况报告。