2019年企业信息公开内容
1． 单位基础信息
单位名称：北京市老才臣食品有限公司
组织机构代码：91110117700009698W
法定代表人：陈月平
生产地址：北京市平谷区兴谷开发区5号区
联系方式：899888
网址：http://www.bjlacc.com/laocaichen/vip_doc/23131756_43139 26_0_1.html

二．企业情况
北京市老才臣食品有限公司创立于1999年，是一家大型民营调味品企业，位于北京市平谷兴谷经济开发区5号区，占地110余亩，拥有现代化的国际标准厂房12.5万平方米，配备了全套先进的自动化设备，现有员工2000余人。 
公司主营的产品有腐乳、酱油、食醋、料酒、酱类、调料等调味品，其中“老才臣”腐乳作为公司的龙头产品，更是名声海内外，深受消费者信赖和好评。 
公司于2003年通过HACCP、QS、ISO9000国际质量体系认证，2005年入选中国腐乳十强品牌企业，2008年入选首都非公经济参与奥运服务奥运企业，2010年荣获“全国（行业）顾客满意十大品牌”称号，2011年荣获北京著名商标等荣誉称号.


三．单位排放信息
3.1水污染排放物及控制情况
企业废水主要包括生产废水和生活废水及锅炉废水。
企业建有日处理能力500吨A2O污水处理系统，生产废水和生活污水及锅炉废水混合后入污水处理站，经污水系统处理后达到三级排放标准
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污水处理工艺流程图


3.2污水处理设施配套环保设施一览表

	序号
	环保系统名称
	设备设施
	规格
	数量

	1
	污水处理系统

	气浮机
	30立方
	1

	2
	
	提升泵
	3.5KW
	2

	3
	
	曝气池回流泵
	3.5KW
	1

	4
	
	二沉池回流泵
	1.5KW
	2

	5
	
	PAC加药泵
	DJZ240/0.5
	1

	6
	
	PAM加药泵
	DJZ240/0.5
	1

	7
	
	PAC加药搅拌
	0.5KW
	1

	8
	
	PAM加药搅拌
	0.5KW
	1



3.3污水处理在线监测一览表

	序号
	环保系统名称
	设备设施
	规格
	数量

	1
	污水处理系统

	COD
	SR-COD-02
	1

	2
	
	氨氮
	SR-AN-01
	1

	3
	
	总磷
	SR-TP-01
	1

	4
	
	总氮
	KMW-840
	1

	5
	
	PH
	HT61-AP899
	1

	6
	
	流量计
	WRFLZ-2900Y-DN150
	1




3.4污水处理排污标准（单位：mg/L，PH除外）

	污染因子
	PH
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮

	三级标准
	6-9
	0-500
	0-45
	0-8
	0-70

	在线检测最大值
	8.02
	380
	2.78
	6.89
	55

	在线检测最小值
	7.41
	50
	0.01
	0.02
	2.89

	在线检测平均值
	7.65
	50
	0.19
	0.58
	8.23

	手工检测最大值
	8.68
	420
	
	6.22
	

	手工检测最小值
	6.25
	38
	
	0.02
	

	手工检测平均值
	7.87
	70
	
	1.15
	



3.5．2019年.污染设施运行治理情况

	序号
	环保系统名称
	处理量
	数量
	单位

	1
	污水处理系统

	废水处理时间
	365
	天 

	2
	
	排放量
	10063
	吨/年

	3
	
	药剂使用量
	3650
	KG/年

	4
	
	污染物处理效率
	100
	%



3.6．2019年．在线监测个数

	序号
	在线检测名称
	时间
	数量
	个数

	1
	COD
	日
	12
	3240 

	2
	氨氮
	日
	12
	3240

	3
	总磷
	日
	12
	3240

	4
	总氮
	日
	12
	3240

	5
	PH
	日
	12
	3240



3.7．2019年．手工监测个数

	序号
	检测名称
	时间
	数量
	个数

	1
	COD
	周
	1
	100

	2
	总磷
	周
	1
	100

	3
	PH
	周
	1
	100



[bookmark: _GoBack]




3.8．2019年.污水处理污染物排放量（吨）
	污染因子
	流量
	COD
	氨氮
	总磷
	总氮

	1
	在线检测设备调试期

	2
	

	3
	

	4
	530
	0.09
	0.00006
	0.002
	0.0167

	5
	641
	0.07
	0.000003
	0.0018
	0.0165

	6
	935
	0.045
	0.00028
	0.0025
	0.009

	7
	1497
	0.66
	0.0001
	0.003
	0.012

	8
	1270
	0.66
	0.000074
	0.0037
	0.0058

	9
	1499
	0.52
	0.000068
	0.0034
	0.013

	10
	1406
	0.036
	0.00005
	0.002
	0.014

	11
	835
	0.041
	0.000017
	0.003
	0.012

	12
	1450
	0.0032
	0.0000036
	0.0002
	0.0013

	总
	10063
	2.125
	0.000656
	0.0216
	0.1003



四．环境应急预案
应急预案.pdf
应急预案调查.pdf
五，建设项目环境影响批复
建设项目环境影响批复
六．2019年污水手工检测
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