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关于对《新疆轮台县阳霞矿区卡达希区阳霞煤矿

矿产资源开发利用方案》专家意见的认定
新疆神新发展有限责任公司:  

你单位提交的《新疆轮台县阳霞矿区卡达希区阳霞煤矿矿产资源开发利用方案》经新疆维吾尔自治区自然资源厅按照原国土资源部《关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》（国土资发〔1999〕98号文）和《矿产资源开发利用方案审查大纲》及原新疆维吾尔自治区国土资源厅《关于进一步加强矿产资源开发利用方案编写及审查工作的通知》（新国土资发〔2004〕806号文）的规定，于2020年8月20日组织召开了《矿产资源开发利用方案》专家评审会议，对该《矿产资源开发利用方案》进行了会审。聘请的专家均具有相应资格，程序符合规定，修改后的方案予以通过。你公司应严格按照认定的《矿产资源开发利用方案》进行开采。根据《矿产资源开采登记管理办法》第十四条规定，你公司必须依法接受地（州、市）、县（市）自然资源局的监督检查，应当如实报告有关情况，并提交年度报告。

附注：
1、划定矿区范围拐点坐标

2、划定矿区范围的开采标高：+1600～+500米；《核实报告》资源储量估算标高：+1650～+500米；根据设计方案及专家意见，开采标高调整为：+1995～+500米，资源储量无变化。

3、划定矿区范围地表最高标高：+1995米。

4、生产规模：120.00万吨/年。

5、服务年限：100年4个月（100.33年），其中一采区20年1个月（20.04年）、二采区29年9个月（29.82年）、三采区9年2个月（9.13年）、四采区33年1个月（33.04年）、五采区8年3个月（8.30年）。

6、开拓方案：地下开采，斜井开拓。
7、采煤方法：开采煤层12层（自上而下编号为：C13、C12、C11、C10、C9、C7、C5、C4、C3、C2、C1上、C1下煤层）；采用走向长壁综采一次采全高采煤法；采区回采率：中厚煤层80%。
8、选煤方法：智能干法分选选煤方法，选煤回收率93.85%。

附件：《新疆轮台县阳霞矿区卡达希区阳霞煤矿矿产资源开发利用方案》专家审查意见 

主  送：新疆神新发展有限责任公司

抄  送: 厅有关处室、巴音郭楞蒙古自治州自然资源局、轮台县自然资源局

印  数：12份

附件：
《新疆轮台县阳霞矿区卡达希区阳霞煤矿

矿产资源开发利用方案》专家审查意见

《新疆轮台县阳霞矿区卡达希区阳霞煤矿矿产资源开发利用方案》（以下简称《方案》）由新疆煤炭设计研究院有限责任公司编制完成。2020年8月20日，新疆自治区自然资源厅委托新疆维吾尔自治区地质学会在乌鲁木齐市组织有关专家对该《方案》进行了会审，形成审查意见如下：
一、《方案》简介

根据原国土资源部1999年4月下发的《矿产资源开发利用方案编写内容要求》和原自治区国土资源厅《关于进一步加强矿产资源开发利用方案编写及审查工作的通知》（新国土资发〔2004〕806号）要求，采矿权申请人委托新疆煤炭设计研究院有限责任公司编制了该《方案》。《方案》依据2018年10月新疆维吾尔自治区煤田地质局一六一煤田地质勘探队编制的《新疆轮台县阳霞矿区卡达希区阳霞煤矿资源储量核实报告》及该《核实报告》的评审备案文件（新国土资储评〔2019〕026号、新国土资储备字〔2019〕026号）、划定矿区范围的批复（新国土资采划〔2018〕016号）等资料进行编制。
矿井位于轮台县阳霞矿区卡达希区，西南距轮台县城直线距离58km，南距阳霞乡20km，行政区划属轮台县管辖。

1、资源/储量

《

2、煤层特征

井田内含煤地层为中侏罗统克孜努尔组；可采煤层共12层，自上而下编号为C13、C12、C11、C10、C9、C7、C5、C4、C3、C2、C1上、C1下号煤层。

可 采 煤 层 特 征 表
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	煤层
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	全层厚度（m）

两极值

平均值
	可采厚度（m）

两极值

平均值
	法线间距（m）
两极值

平均值
	夹矸层数
	煤层结构
	稳定性
	可采性

	1
	C13
	0.33～4.46

1.66
	0.76～4.46

1.85
	/
	0～2
	简单
	较稳定
	大部可采

	
	
	
	
	2.14～35.32

13.90
	
	
	
	

	2
	C12
	0.19～4.7

1.93
	0.71～4.70

1.88
	
	0～1
	较简单
	较稳定
	大部可采

	
	
	
	
	11.13～43.42

29.49
	
	
	
	

	3
	C11
	0.26～4.58

1.87
	0.90～4.58

2.24
	
	0～2
	较简单
	较稳定
	大部可采

	
	
	
	
	2.5～26.80

9.79
	
	
	
	

	4
	C10
	0.60～4.11

1.94
	0.70～4.11

2.03
	
	0～3
	较简单
	稳定
	全区可采

	
	
	
	
	4.38～49.06

25.21
	
	
	
	

	5
	C9
	0.21～4.18

1.76
	0.88～4.18

1.85
	
	0～1
	简单
	稳定
	全区可采

	
	
	
	
	3.22～37.70

13.96
	
	
	
	

	6
	C7
	0.43～3.08

1.74
	0.76～3.08

1.89
	
	0～2
	较简单
	稳定
	全区可采

	
	
	
	
	5.43～39.29

22.49
	
	
	
	

	7
	C5
	1.46-3.94

2.53
	1.46～3.94

2.53
	
	0～3
	较简单
	稳定
	全区可采

	
	
	
	
	5.49～44.80

25.49
	
	
	
	

	8
	C4
	0.17～2.92

1.96
	1.4～2.92

2.08
	
	0～2
	简单
	稳定
	全区可采

	
	
	
	
	7.00～31.47

18.24
	
	
	
	

	9
	C3
	0.37～3.52

1.59
	0.70～3.52

1.69
	
	0～1
	简单
	较稳定
	大部可采

	
	
	
	
	2.15～24.28

6.50
	
	
	
	

	10
	C2
	0.46～3.44

2.12
	0.82～3.44

2.19
	
	0～1
	简单
	较稳定
	大部可采

	
	
	
	
	80.90～127.58

106.60
	
	
	
	

	11
	C1上
	0.79～3.04

1.56
	0.79～3.04

1.56
	
	0～1
	简单
	稳定
	全区可采

	
	
	
	
	1.05～3.76

2.23
	
	
	
	

	12
	C1下
	0.36-2.72

0.83
	0.70～2.72

1.33
	
	0～1
	简单
	不稳定
	局部可采


井田内各煤层煤类以不粘煤为主，主要用途为动力用煤、民用煤和煤化工用煤。
3、技术方案

《方案》根据地形地质条件及煤层赋存特征，采用地下开采方式、斜井开拓方案，各煤层采用走向长壁综采一次采全高采煤法。

井田内全部煤层划分为1个煤组联合布置开采；矿井共设置三个水平，标高分别为：+1150米、+850米、+500米；一水平沿走向划分为1个上山采区，其余各水平沿走向划分为2个上山采区，全井田共划分为5个采区。

主斜井装备带式输送机运输煤炭，副斜井装备单绳缠绕式绞车和架空乘人装置辅助提升；井下煤炭采用胶带输送机连续运输系统，辅助运输采用轨道运输系统。矿井投产时通风方式为中央分列式，通风方法为机械抽出式，主斜井、副斜井进风，回风平硐回风。
设计推荐选煤方法：采用智能干法分选工艺；选煤回收率93.85%。产品方案为：精煤、混煤和矸石。

设计生产规模120万吨/年；设计可采储量18059万吨，其中一采区可采储量3607万吨，二采区可采储量5367万吨，三采区可采储量1644万吨，四采区可采储量5947万吨，五采区可采储量1494万吨；储量备用系数取1.5，矿山服务年限100年4个月（100.33年），其中：一采区20年1个月（20.04年）、二采区29年9个月（29.82年）、三采区9年2个月（9.13年）、四采区33年1个月（33.04年）、五采区8年3个月（8.30年）。

二、主要审查意见

1、该矿资源储量规模大型，生产规模属于大型，《方案》由新疆煤炭设计研究院有限责任公司编写，章节齐全，内容全面，基本达到矿产资源开发利用方案编写要求。

2、《方案》编制依据的地质资料为《新疆轮台县阳霞矿区卡达希区阳霞煤矿资源储量核实报告》，该报告已经评审备案，地质资料能够满足开发利用方案设计要求。

3、《方案》依据市场需求、资源储量规模及开采技术条件，设计生产规模120万吨/年，服务年限100年4个月（100.33年），其中：一采区20年1个月（20.04年）、二采区29年9个月（29.82年）、三采区9年2个月（9.13年）、四采区33年1个月（33.04年）、五采区8年3个月（8.30年），生产规模与资源储量规模及矿山服务年限基本匹配。
4、《方案》根据煤层赋存特征及开采技术条件，设计采用地下开采方式，主斜井、副斜井开拓方案，井下煤炭采用胶带输送机连续运输、辅助运输采用轨道运输，各煤层采用走向长壁一次采全高采煤法；采用智能干法分选工艺。设计的开采方式、开拓方案、采选方法合理可行；设计的采区回采率：中厚煤层80%，选煤回收率：93.85%，指标适宜，基本达到合理利用资源目的。
5、采区要素基本齐全。

6、确定的精煤、混煤和矸石产品方案符合实际。

7、主要设备型号规格及数量选择基本合理。

8、制定的矿山安全及环境保护措施基本可行。

9、附图及附件齐全。

10、本《方案》对矿井首采区（一采区）进行了详细设计，对其他水平和采区进行了开拓部署。

三、结论

《方案》依据的地质资料能够满足该矿的开发利用要求，确定的矿山开采方式、开拓运输方案、采选方法及工艺适宜，主要采选设备选择合理，基本达到了《矿产资源开发利用方案编写内容要求》，建议审查通过。
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