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关于对《和布克赛尔蒙古自治县华地矿业有限公司

陶和矿井矿产资源开发利用方案》

专家意见的认定

和布克赛尔蒙古自治县华地矿业有限公司:

你单位提交的《和布克赛尔蒙古自治县华地矿业有限公司陶和矿井矿产资源开发利用方案》经新疆维吾尔自治区自然资源厅按照原国土资源部《关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》（国土资发〔1999〕98号文）和《矿产资源开发利用方案审查大纲》及原新疆维吾尔自治区国土资源厅《关于进一步加强矿产资源开发利用方案编写及审查工作的通知》（新国土资发〔2004〕806号文）的规定，于2020年7月16日组织召开了《矿产资源开发利用方案》专家评审会议，对该《矿产资源开发利用方案》进行了会审。聘请的专家均具有相应资格，程序符合规定，修改后的方案予以通过。你公司应严格按照认定的《矿产资源开发利用方案》进行开采。根据《矿产资源开采登记管理办法》第十四条规定，你公司必须依法接受地州市、县（市）自然资源局的监督检查，应当如实报告有关情况，并提交年度报告。

附注：

1、矿区范围拐点坐标

2、划定矿区范围的开采标高：+1000米～-200米；勘探报告批准的资源储量标高为+1000米～-200米；根据设计方案及专家意见，开采标高调整为：+1092米～+50米。

3、划定矿区范围地表最高标高：+1092米。

4、生产规模：120.00万吨/年。

5、服务年限：121年5个月（121.4年），其中：一水平48年10个月（48.8年），二水平40年6个月（40.5年），三水平32年1个月（32.1年）。

6、开拓方案：地下开采，斜井开拓。

7、采煤方法：开采煤层19层（自上而下编号为：B1、B2、B3、B3上、B4、B5下、B5、B6、B8、B9下、B9上、B10下、B10上、B11、B12、B12上、B131下、B131上、B132煤），走向长壁采煤方法，综合机械化采煤工艺；采区回采率：厚煤层采区回采率取75％，中厚煤层采区回采率取80％，薄煤层采区回采率取85％。

8、选煤方法：重介浅槽分选选煤方法，选煤回收率92.05%。

附件：《和布克赛尔蒙古自治县华地矿业有限公司陶和矿井矿产资源开发利用方案》专家审查意见 

主  送：和布克赛尔蒙古自治县华地矿业有限公司

抄  送: 厅有关处室、塔城地区自然资源局、和布克赛尔蒙古自治县自然资源局

印  数：12份

附件：

《和布克赛尔蒙古自治县华地矿业有限公司

陶和矿井矿产资源开发利用方案》专家审查意见

《和布克赛尔蒙古自治县华地矿业有限公司陶和矿井矿产资源开发利用方案》（以下简称《方案》）由通用技术集团工程设计有限公司编制完成。2020年7月16日，新疆维吾尔自治区自然资源厅委托新疆维吾尔自治区地质学会在乌鲁木齐市组织有关专家对该《方案》进行了会审，形成审查意见如下：

一、《方案》简介

根据原国土资源部1999年4月下发的《矿产资源开发利用方案编写内容要求》和原自治区国土资源厅《关于进一步加强矿产资源开发利用方案编写及审查工作的通知》（新国土资发〔2004〕806号）要求，采矿权申请人委托通用技术集团工程设计有限公司编制了该《方案》。《方案》依据2013年12月山东省第一地质矿产勘查院编制的《新疆和什托洛盖煤田陶和勘查区煤炭勘探报告》、山东涣泽工程设计有限公司2013年12月编制的《<新疆和什托洛盖煤田陶和勘查区煤炭勘探报告>资源储量分割说明书》及该《勘探报告》的评审备案文件（国土资储备字〔2014〕141号、国土资矿评储字〔2014〕69）、划定矿区范围批复（新自然资采划〔2020〕06 号）等资料进行编制。
井田位于新疆和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇东北约20km处，行政区划属于和布克赛尔蒙古自治县和什托洛盖镇管辖，交通方便。

1、资源/储量

2、煤层特征

井田含煤地层为中生代侏罗系西山窑组（J2x），共含煤21层，其中可采19层。可采煤层特征表

	煤

层

号
	全层厚度(m)
	可采范围

厚度(m)
	与上层煤层

间距（m）
	煤层

结构
	稳

定
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采
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	最小～最大

平均（总数）
	最小～最大

平均（总数）
	
	
	
	

	B132
	0.00～ 6.84

3.46（30）
	1.35～ 6.84

3.69（29）
	
	简单
	较稳定
	大部可采

	B131上
	0.00～7.83

2.86(28)
	0.92～7.83

3.28(27）
	8.59～27.37

15.87（26）
	简单
	较稳定
	全区可采

	B131下
	0.00～2.76

1.16(29)
	0.85～2.76

1.24(29)
	0.73～26.47

6.23（29）
	简单
	稳定
	全区可采

	B12上
	0.00～3.49

0.89(19)
	0.90～3.49

1.64(17)
	12.71～44.84

25.51（18）
	简单
	较稳定
	大部可采

	B12
	1.42～11.86

7.14(29)
	1.42～11.86

7.14(29)
	0.50～13.71

5.47（18）
	简单
	稳定
	全区可采

	B11
	0.00～1.76

1.08(30)
	0.92～1.76

1.20(27)
	3.08～18.20

12.30（28）
	简单
	稳定
	全区可采

	B10上
	00～3.21

2.67(31)
	1.58～3.21

2.65(31)
	57.64～90.39

70.57（30）
	简单
	稳定
	全区可采

	B10下
	0.00～1.60

1.17(31)
	0.84～1.60

1.27(29)
	0.20～3.96

0.96（31）
	简单
	稳定
	大部可采

	B9上
	0.00～4.46

3.27(32)
	2.45～4.46

3.47(31)
	5.54～26.76

16.93（31）
	简单
	稳定
	全区可采

	B9下
	0.00～1.55

0.65(27)
	0.81～1.55

1.04(16)
	0.22～4.45

1.44（27）
	简单
	不稳定
	大部可采

	B8
	0.00～2.73

1.39（33）
	0.75～2.73

1.46（32）
	2.31～16.92

8.56（28）
	简单
	稳定
	全区可采

	B7上
	0.00～0.77

0.19（36）
	0.77

0.77（1）
	35.98～89.97

63.32（18）
	简单
	
	不可采

	B7下
	0.00～1.58

0.59（36）
	0.71～1.58

0.88（8）
	1.30～16.54

4.52（29）
	简单
	
	不可采

	B6
	0.00～3.20

1.16（34）
	0.75～3.20

1.33（29）
	6.15～91.10

20.21（33）
	简单
	稳定
	全区可采

	B5
	0.00～4.25

1.63（30）
	0.70～4.25

2.13（25）
	2.77～23.61

14.53（30）
	简单
	稳定
	全区可采

	B5下
	0.00～2.14

0.81（25）
	0.80～2.14

1.12（22）
	0.63～5.08

1.98（26）
	简单
	不稳定
	大部可采

	B4
	0.00～1.77

1.02（31）
	0.80～1.77

1.15（29）
	13.04～50.51

32.52（31）
	简单
	较稳定
	大部可采

	B3上
	0.00～3.19

0.77（34）
	0.80～3.19

2.34（31）
	4.68～24.45

17.41（12）
	简单
	不稳定
	局部可采

	B3
	0.50～8.75

3.99（34）
	1.61～8.75

4.10（33）
	0.65～10.60

4.50（12）
	简单
	稳定
	全区可采

	B2
	0.00～5.36

1.93（34）
	0.87～5.36

1.99（33）
	12.25～39.00

17.37（34）
	简单
	稳定
	全区可采

	B1
	0.00～1.71

0.92（33）
	0.70～1.71

1.05（33）
	18.80～53.92

25.86（32）
	简单
	较稳定
	大部可采


井田内煤层煤类为不粘煤（BN31）及长焰煤(CY41)，煤质为低灰、高挥发分、特低～低硫、中高～高发热量、低～较低软化温度灰、极易磨～中等可磨，各主采煤层大多属含油煤，为良好的动力燃料用煤、气化用煤和煤化工用煤。

3、技术方案

《方案》根据地形地质条件及煤层赋存特征，设计采用地下开采方式，斜井开拓方案，走向长壁采煤方法，主要有综合机械化一次采全高采煤工艺、综合机械化放顶煤采煤工艺。

根据煤层赋存特征和开采技术条件等因素，矿井划为三个水平，一水平标高为+650米，二水平标高为+300米，三水平标高为+50米。全矿井划分为21个采区。

矿井初期布置3条井筒，即主斜井、副斜井、回风斜井。主斜井装备带式输送机运输煤炭及架空乘人装置运送人员，副斜井装备单绳缠绕式提升机辅助提升；井下煤炭采用带式输送机连续运输系统，辅助运输采用轨道运输系统。矿井投产时通风方式为中央并列式，通风方法为机械抽出式，主斜井、副斜井进风，回风斜井回风。

设计矿井生产规模一期120万吨/年，待111采区回采完毕后矿井生产规模增加至400万吨/年；设计可采储量63098.8万吨；储量备用系数取1.4，服务年限121年5个月（121.4年）。

设计采用重介浅槽分选选煤方法，选煤回收率92.05%。

产品方案为大块精煤、中块精煤、小块精煤、末煤。

二、主要审查意见

1、该矿资源储量规模大型，生产规模属于大型，《方案》由通用技术集团工程设计有限公司编写，章节齐全，内容全面，基本达到矿产资源开发利用方案编写要求。

2、《方案》编制依据的地质资料为《新疆和什托洛盖煤田陶和勘查区煤炭勘探报告》，该报告已经评审备案，地质资料能够满足开发利用方案设计要求。

3、《方案》依据市场需求、资源储量规模及开采技术条件，设计一期生产规模120万吨/年，111采区回采完毕后矿井生产规模达到400万吨/年，服务年限121年5个月（121.4年）。生产规模与资源储量规模及矿山服务年限相匹配。

4、《方案》根据煤层赋存特征及开采技术条件，设计采用地下开采方式，主斜井、副斜井开拓方案，井下煤炭采用带式输送机连续运输、辅助运输采用轨道运输，采煤方法为走向长壁采煤方法，采煤工艺主要有综合机械化一次采全高采煤工艺、综合机械化放顶煤采煤工艺；全物料入选，采用重介浅槽分选选煤方法。设计的开采方式、开拓方案、采选方法合理可行；设计的采区回采率：B132、B12、B3煤层为厚煤层，采区回采率取75%；B131上、B12上、B10上、B9上、B8、B6、B5、B3上、B2煤层为中厚煤层，采区回采率取80%；B131下、B11、B10下、B9下、B5下、B4、B1煤层为薄煤层，采区回采率取85%；选煤回收率92.05%，指标适宜，基本达到合理利用资源目的。

5、采选工艺参数基本齐全。

6、主要采选设备选择合理。

7、制定的矿山安全及环境保护措施基本可行。

8、附图及附件基本齐全。

9、确定精煤、末煤及矸石产品方案符合实际。

10、根据该矿煤层赋存条件，采煤方法为走向长壁，采煤工艺主要有综合机械化采煤工艺。

11、矿山设计基本符合绿色矿山建设标准的要求。

三、结论

《方案》依据的地质资料能够满足该矿的开发利用要求，确定的矿山开采方式、开拓运输方案、采选方法及工艺适宜，主要采选设备选择合理，基本达到了《矿产资源开发利用方案编写内容要求》，建议审查通过。

评审专家组成员名单

	姓  名
	专家组成员
	专  业
	技术职称

	徐宜贵
	组    长
	采矿工程
	教授级高工

	王建军
	评审专家
	采矿工程
	高级工程师

	程遂欣
	评审专家
	地质矿产
	高级工程师

	景占岐
	评审专家
	选矿工程
	高级工程师

	何建平
	评审专家
	地质矿产
	高级工程师

	范旭红
	评审专家
	经    济
	高级工程师

	葸  林
	评审专家
	经    济
	教授级高工

	帕尔哈提
	评审专家
	政策法规
	工  程  师


