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关于对《伊犁正元矿业有限责任公司新疆伊宁县塔吾尔别克金矿矿矿产资源开发利用方案》专家意见的认定
伊犁正元矿业有限责任公司：

你单位提交的《伊犁正元矿业有限责任公司新疆伊宁县塔吾尔别克金矿矿产资源开发利用方案》，经自然资源厅按照原国土资源部《关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》（国土资发〔1999〕98号文）和《矿产资源开发利用方案审查大纲》及原自治区国土资源厅《关于进一步加强矿产资源开发利用方案编写及审查工作的通知》（新国土资发〔2004〕806号）的规定，于2020年10月11日组织召开了《矿产资源开发利用方案》专家评审会议，对该《矿产资源开发利用方案》进行了会审。聘请的专家均具有相应资格，程序符合规定，修改后的方案予以通过。你公司应严格按照认定的《矿产资源开发利用方案》进行开采。根据《矿产资源开采登记管理办法》第十四条规定，你公司必须依法接受地州市、县（市）自然资源局的监督检查，应当如实报告有关情况，并提交年度报告。
附注：

1、矿区范围拐点坐标

2、采矿证矿区范围的开采标高：2006～1810米；详查报告资源量估算标高为：2006～1810米；根据设计方案及专家意见，设计开采标高未发生变化，仍为：2006～1810米，资源储量无变化。

3、矿区范围内地表最高标高：2006米。

4、设计生产规模为4.00万吨/年，矿山服务年限。

5、服务年限：8.04年（8年）。
6、开采、开拓方式：设计采用地下开采方式，开拓方案为斜井+平硐开拓、
平硐开拓。

7、采矿方法：采用浅孔留矿法和分段空场法开采，设计采矿综合回采率89.50%，综合贫化率10.80%。

8、选矿方法：采用环保型全泥无氰-炭浆浸出、活性炭吸附、解析熔炼的选冶工艺，选矿回收率89.78%、冶炼回收率99.50％。

附件：《伊犁正元矿业有限责任公司新疆伊宁县塔吾尔别克金矿矿产资源开发利用方案》专家审查意见

主  送：伊犁正元矿业有限责任公司
抄  送：厅有关处室、伊犁地区自然资源局、伊宁县自然资源局

印  数：12份

附件：

《伊犁正元矿业有限责任公司新疆伊宁县塔吾尔别克

金矿矿产资源开发利用方案》专家审查意见

《伊犁正元矿业有限责任公司新疆伊宁县塔吾尔别克金矿矿产资源开发利用方案》（以下简称《方案》）由新疆有色冶金设计研究院有限公司编制完成。2020年10月11日，自治区自然资源厅委托自治区地质学会在乌鲁木齐组织有关专家对该《方案》进行了会审，形成审查意见如下：

一、《方案》简介

根据原国土资源部1999年4月下发的《矿产资源开发利用方案编写内容要求》和原自治区国土资源厅《关于进一步加强矿产资源开发利用方案编写及审查工作的通知》（新国土资发〔2004〕806号）要求，新疆有色冶金设计研究院有限公司编制了该《方案》。该《方案》依据中国冶金地质总局新疆地质勘查院2016年12月提交的《新疆伊宁县塔吾尔别克金矿资源储量核实报告》及其评审备案文件（新国土资储评[2017]060号、新国土资储备字[2017]060号）、《采矿许可证》（证号：C6500002010124120105651）等资料进行编制。

矿区位于伊宁县城30°方向直距28km处，有简易公路，行政区划属伊犁地区伊宁县管辖，交通方便。

1、资源/储量

2、矿体特征

矿区范围内在三条矿化带中共圈定15条金矿体（Ⅰ号带8个矿体、Ⅱ号带2个矿体、Ⅲ号带5个矿体），规模较大的为Ⅰ号带中Ⅰ-1、Ⅰ-4号金矿体和Ⅱ号带中的Ⅱ-5号金矿体。

本次《方案》利用的矿体为评审通过的15个金矿体，即3个主矿体和12个小矿体。主要矿体特征如下：

Ⅰ-1号金矿体：分布于7～64号勘查线间，由3个探槽、2个采坑和22个钻孔控制，呈脉状产出。矿体走向155～165°，倾向240°，倾角65～75°。矿体沿走向控制长650m，沿倾向控制最大最大斜深210m(垂深201m)。矿体地表出露标高1868～1908米，矿体厚度0.80～16.71m，平均矿体厚度4.61m。矿体厚度变化系数89.94％，属较稳定型。单工程金品位0.55～9.44g/t，矿体平均金品位2.87g/t。矿体金品位变化系数56.33％，属矿体金分布均匀型。

Ⅰ-4号金矿体：分布于7～24号勘查线间，由3个探槽、1个采坑和5个钻孔控制，呈脉状产出。矿体倾向240°，倾角68°。沿走向控制长290m，沿倾向控制最大斜深55m（垂深54.30m），矿体出露标高1850～1906。矿体厚度0.52～5.87m，平均厚度1.37m，厚度变化系数105.64％，属矿体较稳定型。单工程金品位1.51～21.03g/t，平均品位为4.06g/t。品位变化系数127.29％，属品位分布较均匀型，矿体内部无夹石及分枝现象。

Ⅱ-5号金矿体：分布于4～10号勘查线间，由3个探槽、1个采坑和2个钻孔控制，呈脉状产出。矿体倾向75°，倾角79°。沿走向控制长100m，沿倾向控制最大斜深88m（垂深86.30m），矿体出露标高1850～1906。矿体厚度1.39～9.60m，平均厚度5.34m，厚度变化系数94.13％，属矿体较稳定型。单工程金品位1.79～4.44g/t，平均品位为279g/t。品位变化系数28.16％，属品位变化均匀型
其它小矿体特征见下表。

            塔吾尔别克金矿床小矿体特征一览表
	矿体

编号
	形态
	产状

(° )
	规模（m）
	厚度

（m）

	品位（g/t）
	控制工程

	
	
	倾向
	倾角
	长度
	倾斜
	
	最低
	最高
	平均
	

	Ⅰ-3
	脉状
	275
	50
	70
	20
	2.56
	1.23
	2.10
	1.74
	TC31、TC33

	Ⅰ-6
	脉状
	275
	50
	40
	40
	2.66
	-
	-
	2.09
	XC5-XC

	Ⅰ-7
	透镜状
	275
	50
	65
	60
	5.10
	1.26
	4.50
	1.71
	XC5-XC7、DDH0-3

	Ⅰ-8
	透镜状
	275
	50
	46
	64
	9.77
	1.53
	3.67
	1.82
	XC1-XC4、DDH4-3

	Ⅰ-9-1
	脉状
	245
	50
	40
	20
	4.76
	3.27
	4.57
	3.92
	TC12-1、TC16-1、ZK1607

	Ⅰ-10
	长脉状
	237
	75
	118
	40
	2.54
	0.85
	3.51
	2.18
	TC16-1、ZK2402、ZK20-2

	Ⅱ-4
	脉状
	75
	79
	120
	88
	5.34
	1.79
	4.44
	2.79
	TC10

	Ⅲ-1
	细脉状
	70
	65
	40
	
	1.96
	-
	-
	2.36
	TC5

	Ⅲ-2
	脉状
	70
	65
	260
	100
	1.50
	0.66
	13.37
	4.25
	

	Ⅲ-3
	脉状
	70
	65
	120
	140
	3.78
	1.47
	7.35
	3.60
	

	Ⅲ-4
	
	70
	65
	54
	115
	1.90
	2.47
	9.64
	3.61
	

	Ⅲ-5
	透镜状
	240
	57
	110
	56
	4.07
	1.34
	2.65
	2.55
	TC3、TC0、DC3、DC2 、ZK0-1


3、设计方案

根据矿体赋存条件及地形特点，《方案》设计开采方式为地下开采，矿区分三个开拓系统，Ⅰ矿带开拓系统采用斜井+平硐开拓方案、Ⅱ矿带开拓系统和Ⅲ矿带开拓系统均采用平硐开拓方案。

Ⅰ矿带开拓系统由1864m斜井和1864m东、西2个平硐组成，设计共设2个中段（1810m、1864m），中段高度为35～54m；Ⅱ矿带开拓系统由Ⅱ-4号矿体开拓系统、Ⅱ-5号矿体开拓系统组成，分别设计1个中段（Ⅱ-4号矿体设1912中段、Ⅱ-5号矿体设1832m中段）；Ⅲ矿带开拓系统设5个中段，中段高度为27～40m，中段标高分别为1810m、1850m、1890m、1930m和1970m。
设计经过采矿方法比较后最终推荐同时采用浅孔留矿采矿法和分段空场采矿方法，其中，以浅孔留矿采矿法为主（开采厚度5m以下矿体，占比90％），分段空场采矿法为辅（开采厚度5m以上矿体，占比10％）。采矿综合回采率89.50%，综合贫化率10.80%。

选矿设计采用采用环保型全泥无氰-炭浆浸出、活性炭吸附、解析熔炼的选冶工艺，选矿回收率89.78%、冶炼回收率99.50%。
矿山设计生产规模4.00万吨/年，矿山设计总服务年限8.04年（8年）。

产品方案：最终产品为合质金（品位97％，产量107.20kg/a）。
二、主要审查意见

1、该矿属于小型金矿，《方案》由新疆有色冶金设计研究院有限公司编写，章节齐全，内容全面，基本达到矿产资源开发利用方案编写要求。

2、《方案》编制依据的地质资料为《新疆伊宁县塔吾尔别克金矿资源储量核实报告》，该报告已经厅评审备案，地质资料能够满足开发利用方案设计要求。

3、《方案》设计生产规模4.00万吨/年，生产规模与资源储量规模及矿山服务年限基本匹配。

4、《方案》根据矿体赋存特征及开采技术条件，采用地下开采，选矿方法采用浮选。设计采用的开采方式、开拓运输方案、采选方法符合矿山实际，合理可行。设计的采矿综合回采率（89.50%）、选矿回收率（86.45%、冶炼回收率99.50％）指标适宜，基本达到合理利用资源目的。
5、主要采矿工艺参数及矿块构成要素基本齐全。

6、主要采矿设备型号规格及数量选择基本合理。

7、制定的矿山安全、绿色矿山建设及环境保护措施基本可行。

8、附图及附件齐全。

9、确定合质金（品位97％）的最终产品方案符合矿山实际。

三、结论

《方案》依据的地质资料能够满足该矿的开发利用要求，确定的矿山开采方式、开拓运输方案、采选方法及工艺适宜，基本达到了《矿产资源开发利用方案编写内容要求》，建议审查通过。
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