《霍城县霍城县鼎鑫砖瓦用页岩矿2020年资源储量年度报告》核查意见
根据国土资源部国土资发[2008]163号国土资源部关于印发《矿山储量动态管理要求》和自然资源部自然资发[2020]158号自然资源部《关于做好矿产资源储量统计工作的通知》以及自然资源部办公厅自然资办发[2020]54号自然资源部办公厅《关于规范矿山资源储量年度报告管理的通知》，受霍城县鼎鑫建材有限公司的委托，伊犁鑫磊地矿有限公司对新疆霍城县鼎鑫建材有限公司砖瓦用页岩矿开展了矿产资源储量动态监测工作。 

 一、矿区地理位置及矿权设置

矿区位于霍城县118°方位直距13千米，行政区划隶属于霍城县管辖,中心地理坐标为（1980西安坐标系）：东经81°01′08″，北纬43°59′53″。矿区南距218国道1.2千米，有简易公路可达矿区，交通便利

霍城县鼎鑫建材有限公司鼎鑫页岩矿2014年首次取得了由霍城县国土资源局颁发的采矿许可证(证号C6540002011097130124848)，有效期限自2014年9月6日至2017年9月6日，后经延续取得采矿证，有效期自2017年9月6日至2020年9月6日，矿区范围由4个拐点坐标组成，矿区面积0.0354平方千米，开采矿种为砖瓦用页岩，开采标高：727米至665米。生产规模： 8.0万吨/年。

本次资源储量动态监测范围与采矿许可证范围一致,限采标高一致。 

二、矿山开采现状

1、开采现状

矿区地质条件较简单，矿体为砖瓦用页岩矿，矿体出露于地表。根据矿体在矿区范围内出露的形态及地形条件，采用露天开采方式，采用铲车、挖掘机采矿方法。

2015年-2017年矿山每年生产时间不足一月,动用资源量极少,经和霍城县自然资源局商议暂时先不做储量年报。

2018年因采矿许可证到期，矿山停产。

2019年年初，霍城县鼎鑫建材有限公司变更法定代表人，法定代表人阿合买江尤努斯变更为宋新新。

2019年度矿山主要开采块段位于矿区南部，因方便开采运输，对矿区南部矿界范围外部分第四系空地进行平整。以老采区继续向北东采掘,采区平面面积4064平方米，开采最高标高为710米，最低标高为666米，动用资源储量1.81万立方米。

2020年矿山开采形成3个采区：采区1位于矿界西南A剖面两侧，南北长约88米，东西宽约50米，面积4400平方米，开采最高标高711米，最低标高694米，均为界外开采；采区2位于矿区南西B剖面两侧，南北长约96米，宽约70米，面积6720平方米，最高开采标高716.74米，最低标高699米，界内动用1.693万立方米；采区3位于矿区东C剖面两侧，东西长约38米，南北宽约35米，面积1330平方米，最高开采标高682米，最低开采标高674米，动用矿石量0.037万立方米。

2、开采方式

设计方案采用露天开采方式，机械化台阶式开采方法，采用公路开拓汽车运输方案。设计最终边坡角为45°，生产规模8万吨/年，设计开采深度由727米至665米标高，采矿回采率为95%。

3、开采规模

霍城县鼎鑫建材有限公司采矿许可证（证号：C6540002011097130124848），生产规模为8.00万吨/年。

2020年动用资源储量1.73万立方米，剥离废石0.32万立方米。
三、主要成果评述

本次矿山地质工作主要是在《新疆霍城县鼎鑫建材有限公司鼎鑫页岩矿地质简测报告》及《新疆霍城县鼎鑫建材有限公司鼎鑫页岩矿2019年度矿山储量年报》基础上进行的，主要对矿区进行1:1千地质测量、 1:1千实测剖面测量，并对2020年度形成的采区进行地质情况和矿体开采情况调查。调查了解在采矿过程中新揭露的地质情况，了解采场矿体厚度、产状及矿石质量情况，与原报告进行了对比分析。

本次储量年报以2011年6月北京勘查技术咨询有限公司提交的《新疆霍城县鼎鑫建材有限公司鼎鑫页岩矿地质简测报告》为依据，进行探采对比。

根据2020年度野外实地调查情况，矿区内主要出露地层为下侏罗统八道湾组（J1bb），矿体呈层状，地表沿走向出露长度180m，宽度150米，总体产状为126°～128°∠37～43°。经对采坑揭露的矿体进行观察，矿体局部夹有0.8-1.5米的煤矸石。与《地质简测报告》相比，有明显变化。

该页岩矿矿物成分主要有粘土矿物：高岭石、蒙脱石、水云母，还含有许多碎屑矿物：石英、长石、云母和自生矿物：褐铁矿、铝土矿。具页状或薄片状层理。用硬物击打易裂成碎片。

经本次工作调查，依据砖厂生产烧制的多孔砖经霍城县质量与计量检测所检验，页岩矿及夹层煤矸石均符合砖瓦用粘土矿配料用的工业指标要求，矿石质量与原地质简测报告对比，无明显变化。

采矿权人对所提交的资料作了承诺，承诺所提交报告及其涉及的原始勘查资料和基础数据等真实、客观，无伪造、编造、变造、篡改等虚假内容，并自愿承担提交资料失实产生的后果。
 四、存在的主要问题及处理意见

1、2011年6月，北京勘查技术咨询有限公司提交的《新疆霍城县鼎鑫建材有限公司鼎鑫页岩矿地质简测报告》（文号：伊州国土资函[2012]179号），矿山累计查明资源储量（333）76.48万立方米。年报没有介绍页岩矿体的形态、产状、矿体界线、夹层分布等内容，只有对评审备案证明。

2、采矿证为2017年9月6日—2020年9月6日到期，年报介绍，开发利用方案为2011年编制，“实际采矿活动与开发利用方案不一致”。 

3、从年报提供的平面图上看不出那是矿体、哪是夹石、围岩。只有区间的位置，但从年报提供的矿区照片可见，矿体有多层页岩和非矿夹层存在，矿体是怎么圈算的，质量是怎样控制的，资源量是如何估算的都没有办法确定，因此，对于简报提交的推断的页岩矿石量76.48万立方米存在疑问。

4、采矿证只有矿证范围，没有矿体形态、规模、产状、矿石质量及其变化、非矿夹层等准确表述，采矿活动也只是显示在某一区间进行，哪里是页岩矿，哪是围岩、夹石无法分清。对于年度采矿形成的采空区测量也无法准确确定页岩动用量。采矿和相应的管理难以真实客观。建议矿权人和管理部门按照规定尽早开展地质工作，搞清资源和开采条件，编制严谨的采矿方案，把资源的充分、合理、科学利用落到实处。

5、年报介绍，采矿规模为8万吨/年，历年实际采矿规模是否与资源和市场匹配无从得知。只有搞清资源，合理采矿规模，真正科学建立采矿方式方法并认真落实，采可能保证企业健康可持续发展。

6、存在越界采矿，须加强管理。

 五、结论

根据编制单位提较的《霍城县鼎鑫建材有限公司砖瓦用页岩矿2020年资源储量年度报告》中数据，可作为资源量登记统计的依据。截止2020年12月31日矿山各资源储量如下：

（一）、累计查明资源储量

   截止2020年12月31日，霍城县鼎鑫建材有限公司鼎鑫页岩矿累计查明资源量矿石量76.48万立方米。其中：控制资源量4.11万立方米（含动用可信储量1.68万立方米），推断资源量72.37万立方米。
（二）、上年度保有资源储量

2019年12月新疆维吾尔自治区有色地质勘查局七0三队提交《霍城县鼎鑫建材有限公司鼎鑫页岩矿2020年度储量年报》霍自然资储函【2020】06号。截止2019年12月31日，矿山保有资源储量（333）72.37万立方米。

（三）、重算和勘查增减资源储量

本年度未发生重算增、减资源储量，累计查明资源储量总量未发生变化。

（四）、动用资源储量

2020年1月1日-2020年12月31日，霍城县鼎鑫建材有限公司鼎鑫页岩矿界内动用1.73万立方米，剥离废石0.32万立方米。

（五）、开采量、损失量、回采率、损失率

2020年动用1.73万立方米，实际采出1.68万立方米，损失量0.05万立方米，回采率97.1%，损失率2.9%。

（六）、本年度保有资源储量

截止2020年12月31日，霍城县鼎鑫建材有限公司鼎鑫页岩矿保有资源储量：推断资源量70.64万立方米。
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