《新疆拜城县拜城矿区阿尔格敏露天煤矿2020年储量年度报告》   核查意见
新疆凯领投资有限公司根据《自然资源部办公厅关于规范矿山储量年度报告管理的通知》（自然资办发[2020]54号）要求，委托新疆维吾尔自治区地质矿产勘查开发局第八地质大队对其所属新疆拜城县拜城矿区阿尔格敏露天煤矿占用矿产资源储量情况进行地质监测工作，并于 2021年1月提交了《新疆拜城县拜城矿区阿尔格敏露天煤矿2020年储量年度报告》，阿克苏地区自然资源局委托新疆地质学会组织有关专家对该储量年报进了审查，形成以下审查意见。
一、地理位置及采矿权概况
矿区位于拜城县北东40°方向，直线距离约70km，中心地理坐标：东经82°30′39，北纬42°14′24″（北京54坐标系)。行政区划隶属新疆拜城县黑英山乡管辖。
拜城县沿S307省道及X344县道至黑英山乡有柏油路约95km，库车县沿G217国道、S307省道及X344县道至黑英山乡有柏油路约97km，再由黑英山乡通过煤矿修筑的简易砂石公路约16km可达煤矿，外部交通较便利。煤矿内部有简易砂石公路，区内交通条件良好。矿区距最近火车站及机场均在库车县，直距约80km。
矿区范围由10个拐点圈定（表1-1)，开采深度由1839m～1150m标高，矿区东西长约4km，南北长约3.4km，面积约7.54km2。矿区范围内无矿业权纠纷。
证号：C6500002017111110145788。
经济类型：有限责任公司；
开采矿种：煤；
开采方式：露天开采；
生产规模：120万吨/年；
有效期限：2019年10月29日至2021年10月29日
本次储量动态监测范围与采矿许可证范围一致。
二、矿山开采现状
2009年3月开始动工，由于证照手续原因于2010年下半年停工。根据《关于印发自治区未批先建煤矿临时生产方案的通知》新政办发（2017)32号文件精神，于2017年3月中旬开始复工建设生产。
2017年3月至2018年7月31日，矿山在矿区西南角进行露天开采，对A2、A3、A4煤层进行开采，动用的（333)资源量共计121.10万吨，回采量119万吨，损失量2.10万吨。矿山损失率1.73%，矿山采区回采率98.27%。
自2018年8月至2019年12月31日，开采地段为A2、A3、A4煤层+1750m水平以上动用的（333)煤炭资源量133.46万吨，采出131.44万吨，损失率1.51%，回采率98.49%。
2020年1月1日至2020年12月31日，开采地段为A2、A3、A4煤层+1725m水平以上探明、控制和推断煤炭资源量328.66万吨，采出318万吨，损失率3.24%，回采率96.76%。
三、主要成果评述
本次工作是在2016年9月新疆煤田地质局一五六煤田地质勘探队提交的《新疆拜城县阿尔格敏露天煤矿资源储量核实报告》的基础上进行，收集了矿山开采记录资料；详细圈定了矿界范围内采区；估算了开采量、动用量和损失量，核实和评价了矿产资源储量及其变化；调查了采矿工程分布情况、及老采区分布情况。估算了矿山累计查明资源量、保有资源量、动用资源量、开采量和损失量，并估算了损失率和回采率。
本次工作采用的技术标准为：《固体矿产资源储量分类》（GB/T17766-2020）；《固体矿产地质勘查规范总则》（GB/T13908-2020）；《矿产地质勘探规范 煤》（DZ/T0215-2020）；《煤矿测量规程》（2016-2017年版）；《地质矿产实验室测试质量管理规范》（DZ013013-2015）；《固体矿产勘查原始地质编录规程》（DZ/T 0078-2015）；《固体矿产勘查工作规范》（GB/T33444-2016）；《固体矿产勘查地质资料综合整理、综合研究规定》（DZ/T0079-2015）；有关固体矿产地质编录、采样、资料整理规程、规定。
本次工作提交的文字报告及附图、附表基本符合有关规定和要求。
四、存在的主要问题及处理意见 
1. 本年度监测矿山测量及地质工作较薄弱，年报结论仅用于矿山占用矿产资源储量统计，不能作为矿山转让、矿业权评估等的依据。
2. 根据自然资办发〔2020〕54号《自然资源部办公厅关于规范矿山储量年度报告管理的通知》要求，建议矿业权人加强矿山动态储量更新基础工作，开展生产勘探和各种工程地质调查，及时完成取样及原始地质编录，定期进行综合编录；绘制采掘平面图、井上下工程对照图、资源储量估算图。
3. 本年度矿山实际动用328.66万吨，采出量318万吨，超出了许可证载明生产规模（120万吨/年），超规模开采问题提请相关部门注意。
五、结论
（一）累计查明资源储量
[bookmark: OLE_LINK2]截至2020年12月31日，矿山累计查明探明资源量 +控制资源量+推断资源量共计13246万吨(1/3JM6618万吨，QM6628万吨)，其中：
探明资源量为3752万吨(1/3JM2429万吨，QM1323万吨)；
控制资源量为3272.56万吨(1/3JM1827.59万吨，QM1444.97万吨)；
推断资源量6221.44万吨(1/3JM2361.41万吨，QM3860.03万吨)。
（二）上年度保有资源量
1、矿权范围内保有资源量
根据《新疆凯领投资有限公司拜城矿区阿尔格敏露天煤矿2019年储量年报》以及阿地自然资储核字[2020]28号文件，截至2019年12月31日，矿山煤炭资源保有资源储量(111b)+331+(122b)+332+333共计12991.44万吨(1/3JM6447.41万吨，QM6544.03万吨)，其中：
探明的经济基础储量(111b)为3722万吨(1/3JM2429万吨，QM1293万吨)；
探明的内蕴经济资源量(331)为30万吨(QM30万吨)；
控制的经济基础储量(122b)为2777万吨(1/3JM1587万吨，QM1190万吨)；
控制的内蕴经济资源量(332)为241万吨(1/3JM70万吨，QM171万吨)；
推断的内蕴经济资源量(333)6221.44万吨(1/3JM2361.41万吨，QM3860.03万吨)。
2、首采区范围内保有资源量：
在首采区范围内，获得保有资源量为(111b)+(122b)+ 333共计2408.07万吨(1/3JM1543.9万吨，QM864.17万吨)。
其中：探明的经济基础储量(111b)为2129万吨(1/3JM1332万吨，QM797万吨)；控制的经济基础储量(122b)为23万吨(1/3JM23万吨)；推断的内蕴经济资源量(333)256.07万吨(1/3JM188.9万吨，QM67.17万吨)。
3、露天开采境界范围内保有资源量：
在露天开采境界范围内，获得保有资源量为(111b)+(122b)+333共计3880.44万吨。其中：
探明的经济基础储量(111b)为3034万吨；控制的经济基础储量(122b)为537万吨；推断的内蕴经济资源量(333)309.44万吨。
（三）勘查增减、重算增减资源储量
重算增减资源量：本年度各煤层资源储量估算的工业指标、资源量估算方法与最近核实报告一致,故无重算增减资源储量变化。
勘查增减资源量： 2020年度由于采掘工程控制，所以将采出的181.85万吨探明资源量提升为证实储量，则证实储量增加181.85万吨；将21.02万吨控制资源量及115.13万吨推断资源量提升为可信储量，则可信储量增加136.15万吨。
（四）动用资源储量
自2020年1月1日至2020年12月31日，动用的探明资源量+ 控制资源量+推断资源量资源量共计328.66万吨。该矿山实际采出量318万吨，损失量10.66万吨，矿山损失率3.24%，矿山采区回采率96.76%。
（五）保有资源储量
1、矿权范围内保有资源量
截至2020年12月31日，矿山保有探明资源量+控制资源量+推断资源量共计12662.78万吨(1/3JM6204.52万吨，QM6458.26万吨)，其中：
探明资源量为3564.06万吨(1/3JM2304.24万吨，QM1259.82万吨)；
控制资源量为2996.27万吨(1/3JM1635.27万吨，QM1361万吨)；
推断资源量6102.45万吨(1/3JM2265.01万吨，QM3837.44万吨)。
2、露天开采境界范围内保有资源量：
在露天开采境界范围内，获得保有资源量为探明资源量+控制资源量+ 推断共计3551.78万吨，其中：
探明资源量为2846.06万吨；控制资源量为515.27万吨；推断资源量190.45万吨。 
3、首采区范围内保有资源量：
在首采区范围内，获得保有资源量为探明资源量+控制资源量+推断资源量共计2095.32万吨(1/3JM1328.49万吨，QM766.83万吨)。
其中：探明资源量为1941.06万吨(1/3JM1207.24万吨，QM733.82万吨)；控制资源量为9.95万吨(1/3JM9.95万吨)；推断资源量144.31万吨(1/3JM111.3万吨，QM33.01万吨)。
（六）2021年拟动用量
矿山下年度计划对开采地段中A2、A3、A4煤层+1720水平以上开采，拟动用煤量为120万吨。
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	王庆明
	原自治区自然资源厅
	教授级高级工程师

	程遂欣
	原新疆地勘局第九地质大队
	高级工程师

	张俊文
	中煤科工集团武汉设计研究院
	教授级高级工程师



