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关于对《新疆哈密市雅西石灰岩矿矿产资源开发利用方案》

专家意见的认定

哈密昌益矿业有限责任公司：

你单位提交的《新疆哈密市雅西石灰岩矿矿产资源开发利用方案》，经新疆地质学会按照原国土资源部《关于加强对矿产资源开发利用方案审查的通知》（国土资发〔1999〕98号文）和《矿产资源开发利用方案审查大纲》及原自治区国土资源厅《关于进一步加强矿产资源开发利用方案编写及审查工作的通知》（新国土资发〔2004〕806号）的规定，于2021年6月23日组织召开了《矿产资源开发利用方案》专家评审会议，对该《矿产资源开发利用方案》进行了会审。聘请的专家均具有相应资格，程序符合规定，修改后的方案予以通过。你公司应严格按照认定的《矿产资源开发利用方案》进行开采。根据《矿产资源开采登记管理办法》第十四条规定，你公司必须依法接受地州市、县（市）自然资源局的监督检查，应当如实报告有关情况，并提交年度报告。
附注：

1、矿区范围拐点坐标

划定矿区范围拐点坐标

	点号
	2000国家大地坐标系

	
	X
	Y

	1
	4640629.07
	31564412.99

	2
	4640629.07
	31565199.97

	3
	4640067.93
	31567184.64

	4
	4639027.01
	31567194.44

	5
	4639001.48
	31564427.64


2、划定矿区范围批准的开采标高：1085～990米；详查报告资源量估算标高：1085～990米；设计开采标高范围1085～990米。

3、矿区范围内地表最高标高：1085米。

4、设计生产规模为180.00万吨/年。

5、服务年限：29.90年（29年11个月）。
6、开采方式及开拓方案：设计采用凹陷露天开采，开拓方案为公路开拓汽车运输。
7、采矿方法：自上而下水平分层、台阶式采矿方法；采矿回采率95%。

附件：《新疆哈密市雅西石灰岩矿矿产资源开发利用方案》专家审查意见

主  送：哈密昌益矿业有限责任公司
抄  送：哈密市自然资源局、伊州区自然资源局

印  数：12份

附件：

《新疆哈密市雅西石灰岩矿矿产资源开发利用方案》

专家审查意见

《新疆哈密市雅西石灰岩矿矿产资源开发利用方案》（以下简称《方案》）由新疆普勘地矿技术有限公司哈密分公司编制完成。2021年6月23日，哈密市自然资源局委托自治区地质学会在乌鲁木齐组织有关专家对该《方案》进行了会审，形成审查意见如下：

一、《方案》简介

根据原国土资源部1999年4月下发的《矿产资源开发利用方案编写内容要求》和原自治区国土资源厅《关于进一步加强矿产资源开发利用方案编写及审查工作的通知》（新国土资发〔2004〕806号）要求，新疆普勘地矿技术有限公司哈密分公司编制了该《方案》。该《方案》是依据哈密昌益矿业有限责任公司2019年4月完成的《新疆哈密市雅西水泥用石灰岩矿详查报告》及其评审备案文件（新国土资储评[2020]5号、新自然资储备字[2020]5号）、哈密昌益矿业有限责任公司雅西石灰岩矿划定矿区范围批复（哈市自然资采划[2021]1号）等资料编制。

哈密昌益矿业有限责任公司所属新疆哈密市雅西石灰岩矿位于哈密市伊州区168°方位直距约105km处。行政区划上隶属哈密市伊州区管辖，交通便利。

1、矿体特征

矿区内共圈定出3个矿体，矿体由北向南依次编号为Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅲ号。矿体整体为中厚层状产出。矿体长1376m-2806m，出露宽38.90m-190.27m，真厚度22.47m-131.75m；矿体走向整体呈北西西-南东东向，倾向南，倾角较缓；Ⅱ、Ⅲ号矿体向东延伸出矿区。在三个矿体中，Ⅱ号矿体为主矿体。
Ⅰ号矿体：位于矿区西北部，出露形态呈大的透镜体，其资源/储量占矿床资源总量的22.14%。矿体最大控制斜深100.0m，最大控制垂深56.0m，平均控制垂深39.0m。矿体为中厚层状，长1376m，宽169.17m，厚度102.89-22.47m，平均真厚度64.62m，厚度变化系数47.99%，属于较稳定型。矿体产状：倾向186°-200°，倾角28°-46°。矿石CaO含量 54.56 %、MgO 含量0.26 %、SiO2含量 0.95 %。矿体资源量估算标高：+1068m-+1000m。

Ⅱ号矿体：位于矿区中部，矿体形态为中厚层状的产出，其资源/储量占矿床资源总量的59.60%。矿体长约2806m，平均出露宽度113.65m，矿体厚度为26.74-134.76m。矿体呈南倾的单斜层状，产状：倾向178°-200°，倾角17°-45°。平均厚度62.74m，厚度变化系数45.72%，属于较稳定型。矿石CaO含量 53.38 %、MgO含量 0.37 %、SiO2含量 2.13 %。资源量估算标高：+1079m-+990m。

Ⅲ号矿体：位于矿区东南部，出露形态呈透镜状。其资源/储量占矿床资源总量的18.26%。矿体长约1674m。矿体呈南倾的单斜层状产出，产状：倾向183°-197°，倾角32°-40°。平均宽91.89m，厚度53.19-63.14m，平均厚度56.71m，厚度变化系数8.03 %，属于稳定型。矿石CaO含量 52.26 %、MgO含量 0.39 %、SiO2 含量2.53 %。资源量估算标高：+1085m-+1030m。

矿体顶板风化作用强烈，岩石破碎形成顶部风化层，其和第四系冲积物共同形成矿体顶部覆盖层，顶部第四系厚0.5m-1.0m；矿体底板为凝灰岩，灰岩与底板凝灰岩呈侵入接触。Ⅰ号矿体较完整，矿体内无夹石；Ⅱ号矿体含有8处夹石；Ⅲ号矿体含有两处夹石。

矿石自然类型为生物碎屑灰岩。矿石化学组分平均值：CaO 53.90%，MgO 0.35%，SiO2 2.05%，K2O 0.083%，Na2O 0.040%，SO3 0.063%，Cl－ 0.009%，烧失量42.55%。矿石中主要化学组分均能达到水泥用石灰质原料Ⅰ级品的要求。

2、资源/储量

评审通过矿石资源量5805.77万吨，剥采比0.43:1m3/m3。其中控制的内蕴经济资源量2363.63万吨，推断的内蕴经济资源量3442.14万吨。《方案》利用资源量5665.27万吨，其中控制资源量2360.02万吨，推断资源量3305.25万吨，平均剥采比0.34:1吨/吨。设计损失率2.42%。

3、设计方案

根据矿体赋存特征及开采技术条件，《方案》设计采用凹陷露天开采方式，公路开拓汽车运输方案，采用自上而下水平分层、台阶式采矿方法。采剥工艺：潜孔钻机钻凿中深孔，多排孔爆破，全液压挖掘机采装，自卸汽车运输。

开采范围为哈密市自然资采划［2021］1号 “划定矿区范围批复”，开采对象为矿区范围内的Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号石灰岩矿体。开采标高1085-990米。

开采境界内资源量5665.27万吨,设计损失率2.42%。

生产规模180万吨/年，产品方案：水泥用石灰岩，粒径≤500mm。采矿回采率95％，矿山服务年限29.90年（29年11个月）。

二、主要审查意见

1、该矿属于大型石灰岩矿，《方案》由新疆普勘地矿技术有限公司哈密分公司编写，章节齐全，内容全面，基本达到矿产资源开发利用方案编写要求。

2、《方案》编制依据的地质资料为《新疆哈密市雅西石灰岩矿详查报告》，该报告已经新疆维吾尔自治区矿产资源储量评审中心评审通过并备案，地质资料能够满足开发利用方案设计要求。

3、《方案》设计生产规模180.00万吨/年，生产规模与资源储量规模及矿山服务年限基本匹配。

4、《方案》根据矿体赋存特征及开采技术条件，设计采用凹陷露天开采方式，开拓运输方案为公路开拓汽车运输，采用自上而下水平分层、台阶式采矿方法。《方案》采用的开采方式、开拓运输方案、采矿方法符合矿山实际，合理可行。设计的采矿回采率95%、指标适宜，基本达到合理利用资源目的。
5、开采境界圈定合理，采场要素齐全，采矿工艺参数基本齐全。

6、主要采矿设备型号规格及数量选择基本合理。

7、制定的矿山安全、绿色矿山建设及环境保护措施基本可行。

8、附图及附件齐全。

9、确定的石灰岩原矿产品方案符合矿山实际。

三、结论

《方案》依据的地质资料能够满足该矿的开发利用要求，确定的矿山开采方式、开拓运输方案、采矿方法及工艺适宜，基本达到了《矿产资源开发利用方案编写内容要求》，建议审查通过。

附表

评审通过的资源/储量及类别调整前后对照表

	评审通过的资源/储量及类别（矿石，万吨）
	设计调整的资源/储量及类别（矿石，万吨）

	
	可采资源量
	设计损失及采矿损失量

	控制
	2363.63
	探明
	2242.02
	探明
	121.61

	推断
	3442.14
	推断
	3139.99
	推断
	302.15

	控制+推断
	5805.77
	探明+推断
	5382.01
	探明+推断
	423.76


评审专家组成员名单

	姓  名
	专家组成员
	专  业
	技术职称

	张  冀
	组   长
	地质矿产
	教授级高工

	刘定国
	评审专家
	采矿工程
	高级工程师

	王庆明
	评审专家
	地质矿产
	高级工程师

	张书林
	评审专家
	采矿工程
	高级工程师

	陈红霞
	评审专家
	技术经济
	高级工程师


