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附注：

1、申请采矿权范围拐点坐标表
	拐点

编号
	CGCS2000坐标系

	
	X（m）
	Y（m）

	1
	4933922.88 
	16497782.61 

	2
	4932255.90 
	16502132.30 

	3
	4933398.28 
	16502882.57 

	4
	4930809.72 
	16508030.02 

	5
	4926269.54 
	16505493.81 

	6
	4922532.55 
	16501914.26 

	7
	4926607.73 
	16496741.30 

	8
	4928557.20 
	16491483.70 

	9
	4930254.92 
	16491485.94 

	10
	4931270.08 
	16494733.85 

	11
	4933553.20 
	16496281.16 


2、首采区范围拐点坐标表

	拐点编号
	CGCS2000坐标系
	拐点编号
	CGCS2000坐标系

	
	X（m）
	Y（m）
	
	X（m）
	Y（m）

	S1
	4928181.57
	16496773.51
	S18
	4929202.11
	16494518.62

	S2
	4928949.80
	16497394.69
	S19
	4929099.70
	16494636.39

	S3
	4929826.42
	16497868.36
	S20
	4928942.63
	16494904.43

	S4
	4930285.37
	16497994.89
	S21
	4928924.01
	16494982.44

	S5
	4931000.80
	16497929.90
	S22
	4928907.14
	16495108.22

	S6
	4931894.33
	16496629.24
	S23
	4928848.98
	16495569.66

	S7
	4932038.12
	16496353.99
	S24
	4928838.24
	16495627.87

	S8
	4931910.29
	16496015.63
	S25
	4928772.73
	16495725.14

	S9
	4931873.49
	16495995.93
	S26
	4928718.56
	16495809.20

	S10
	4931540.24
	16495827.34
	S27
	4928707.72
	16495826.01

	S11
	4931383.76
	16495659.54
	S28
	4928702.14
	16495834.68

	S12
	4931076.88
	16495501.67
	S29
	4928691.74
	16495851.76

	S13
	4930907.22
	16495327.77
	S30
	4928676.14
	16495877.37

	S14
	4929931.78
	16494394.61
	S31
	4928660.54
	16495902.99

	S15
	4929733.15
	16494321.19
	S32
	4928600.27
	16496001.97

	S16
	4929577.74
	16494323.26
	S33
	4928528.15
	16496123.12

	S17
	4929486.04
	16494345.49
	S34
	4928267.42
	16496691.46


3、现有采矿许可证批复的开采标高：+885m～-200m，申请采矿权开采标高为：+885m～-200m。

4、矿田范围内地表最高标高：+726m。

5、生产规模：15.00Mt/a。

6、服务年限：截止2022年12月31日，矿区保有资源量为355882万吨。其中探明资源量114316万吨，控制资源量82910万吨，推断资源量158656万吨。露天矿设计可采储量91781×104t，可采原煤量98528×104t，按1.1的备用系数计算，露天矿服务年限为59年8个月（59.71年）。一期采区设计可采储量20389×104t，可采原煤量21620×104t，按1.1的备用系数计算，露天矿服务年限为13年1个月（13.10年）。

7、矿山开采：矿田采用露天开采。

8、采区划分及开采顺序：全矿田共划分为3个采区，分半为一期采区、二期采区和三期采区。
开采顺序为一期采区→二期采区→三期采区。
9、剥离和采煤：剥离采用单斗-卡车间断开采工艺，剥离物由10m3液压挖掘机采装，载重108t自卸卡车运输。

采煤采用单斗-卡车+半移动破碎站-带式输送机半连续开采工艺。由10m³液压挖掘机直接装至载重108t自卸卡车。
10、选煤方法：选煤厂采用复合式干法选煤工艺，0～50mm粒级原煤进行洗选，当原煤不入选时，来煤直接落至精煤转载皮带经2＃转载站转载后上仓存储。当原煤需要分选时，原煤仓来煤进入复合式干选机分选，分选后精煤产品落至精煤转载皮带经2＃转载站转载后运至精煤仓存储，矸石经由矸石转载皮带转载后运至矸石仓存储。2＃转载站预留精煤至电厂的接口。精煤仓下产品煤经汽车外运。选煤厂设计生产能力为15.0Mt/a（其中一期工程选煤厂设计生产能力为5.0Mt/a）。选煤回收率88.96%。

附件：《新疆能源（集团）有限责任公司三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿（5.00Mt/a核增至15.00Mt/a）矿产资源开发利用与生态保护修复方案》专家审查意见。

主  送：新疆能源（集团）有限责任公司三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿
抄  送: 厅有关处室、哈密市自然资源局、巴里坤县自然资源局
印  数：12份

附件

《新疆能源（集团）有限责任公司三塘湖矿区

石头梅一号露天煤矿（5.00Mt/a核增至15.00Mt/a）

矿产资源开发利用与生态保护修复方案》专家审查意见

《新疆能源（集团）有限责任公司三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿（5.00Mt/a核增至15.00Mt/a）矿产资源开发利用与生态保护修复方案》（以下简称“方案”）由中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司编制完成。2023年9月22日，自治区自然资源厅委托自治区自然资源改革发展研究中心地质学会在乌鲁木齐市组织有关专家对该方案进行了审查，聘请地质、水工环、采矿、选矿、经济、地环、土地复垦等专业的9名专家组成专家组（名单附后）。

经专家组充分讨论和评议，提出了专家审查意见。会后，编制单位对方案进行修改完善。经专家组复核，方案符合规范要求。现形成评审意见如下：

一、采矿权基本情况及编制目的
2021年11月122日新疆能源（集团）有限责任公司三塘湖矿区石头梅一号露天煤矿取得了一期500万吨/年采矿许可证，证号：C6500002019121110149312，有效期至2036年11月22日，矿田面积102.753km2，由11个拐点坐标组成，开采深度+885m～-200m。

为合理开发本矿山煤炭资源，受新疆能源（集团）有限责任公司委托，中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司根据矿山建设现状和地质勘探资料，编制完成了本方案。编制本方案的目的一是为矿山扩大生产规模、采矿许可证变更提供依据；二是为本矿山的采矿权出让收益评估、矿山开发环境评价提供依据；三是为自然资源管理部门对矿山开采依法进行监管提供技术依据；四是在确保技术可行的前提下，尽量做到持续稳产；五是采用先进开采工艺，提高煤矿资源总体回收率。方案采用成熟先进的工艺和设备，以提高劳动生产率，降低成本；五是为矿山企业实施矿山地质环境保护、治理和监测及土地复垦提供技术依据，将矿山企业的生态保护修复工作目标、任务、措施和计划等落到实处；六是为矿山生态保护修复工作的实施管理、监督检查以及生态保护修复基金的计提等提供依据，为自然资源管理部门监督、检查、督促矿山企业落实矿山地质环境保护与土地复垦责任义务提供重要依据；七是使矿山开采造成的地质环境破坏得以有效恢复，使被损毁的土地恢复并达到最佳综合效益的状态，努力实现社会经济、生态环境的可持续发展。
二、设计利用资源量/储量政策符合性

《方案》资源储量经过评审备案，类型确定合理，设计利用资源储量，可采储量的确定符合自治区自然资源厅相关政策要求。
三、设计利用储量、设计开采规模及服务年限

根据2018年4月新疆维吾尔自治区煤田地质局一五六煤田地质勘探队编制完成的《新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区石头梅一号露天勘查区煤炭勘探报告》、《关于<新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区石头梅一号露天勘查区煤炭勘探报告>矿产资源储量评审备案证明》（新国土资储备字[2018]022号）及《<新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区石头梅一号露天勘查区煤炭勘探报告>矿产资源储量评审意见书》（新国土资评[2018]022号），资源量估算可采煤层7层，资源量估算标高+800m至-200m。《新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区石头梅一号露天勘查区煤炭勘探报告》矿田范围内的保有地质资源量357488×104t，其中探明的资源量115862×104t，控制的资源量82910×104t，推断的资源量158716×104t；其中首采区范围内的保有地质资源量37081×104t，其中探明的资源量29464×104t，控制的资源量703×104t，推断的资源量6914×104t。
设计对首采区范围内保有资源量37081×104t进行了开发设计。其中，露天矿地质资源量33982×104t，工业资源/储量33982×104t，设计资源/储量21361×104t，边帮压覆量12621×104t，设计可采储量20389×104t，开采损失972×104t，开采损失率4.55%，平均回采率95.45%，矿田资源综合回收率62.86%。

本次设计矿山生产规模：15.0Mt/a，可采原煤量21620×104t，储量备用系数取1.1，设计服务年限为13.10年。
四、采矿及选矿方案

根据矿体赋存特征及开采技术条件，设计煤矿采用露天开采方式，自上而下水平划分台阶，采用顶板拉沟露煤，从顶板向底板推进的方式开采、台阶式采矿方法。

采区划分及开采顺序：全矿田共划分为3个采区，分半为一期采区、二期采区和三期采区。开采顺序为一期采区→二期采区→三期采区。
剥离和采煤：剥离采用单斗-卡车间断开采工艺，剥离物由10m3液压挖掘机采装，载重108t自卸卡车运输。

采煤采用单斗-卡车+半移动破碎站-带式输送机半连续开采工艺。由10m³液压挖掘机直接装至载重108t自卸卡车。
采用风选选煤方法，露天采煤回采率95.45%，选煤回收率88.96%。
设计的开采方式、开拓方案、采选方法合理可行。指标适宜，基本达到合理利用资源目的。
1、开采境界参数及采场要素基本齐全。
2、主要设备型号规格及数量选择基本合理。
3、制定的矿山安全及环境保护措施基本可行。
4、附图及附件齐全。
5、确定的混煤产品方案符合实际。
五、产品方案

选煤厂采用复合式干法选煤工艺，0～50mm粒级原煤进行洗选，当原煤不入选时，来煤直接落至精煤转载皮带经2＃转载站转载后上仓存储。当原煤需要分选时，原煤仓来煤进入复合式干选机分选，分选后精煤产品落至精煤转载皮带经2＃转载站转载后运至精煤仓存储，矸石经由矸石转载皮带转载后运至矸石仓存储。2＃转载站预留精煤至电厂的接口。精煤仓下产品煤经汽车外运。
六、绿色矿山建设

设计采用的露天矿采剥工艺以及选矿工艺符合本行业绿色矿山建设规范和节约与综合利用要求。设计采矿回采率、选矿回收率、综合利用率指标为：

采矿回采率：根据开采技术条件，本矿采用露天开采，设计全露天矿煤炭资源采矿回采率95.45%，矿田资源综合回收率62.86%，回收率指标均符合指标要求。
选矿回收率：设计选矿回收率88.96%，符合要求。
综合利用率：矿山产生的矸石全部进行回填，生活污水、矿坑排水经处理后回用于道路洒水、场地绿化，不外排，利用率100%，达到“零排放”要求，矿山水利用率为100%。

七、矿区地质环境治理恢复

1、本次工作查明了矿山环境现状，分析了矿山环境发展趋势，其论述内容基本全面，结论基本正确。

2、确定评估级别为一级，评估区面积98.70平方千米，评估等级划分正确，评估范围确定合理。

3、对矿山地质环境影响进行了现状分析评估，主要评估结论：

地质灾害现状：评估区现状滑坡、崩塌、泥石流、采空塌陷、地面沉降、地裂缝和不稳定斜坡灾害不发育，危险性小。现状评估区内地质灾害的影响程度较轻。

含水层破坏现状：评估区现状采掘场范围内对含水层破坏程度严重，评估区其他区域对含水层破坏程度较轻。

地形地貌景观破坏现状：现状评估采掘场对地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观影响严重。西排土场和南排土场对地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观影响严重。矿山设施对地形地貌景观的影响程度为较严重。除以上述区域外评估区其他区域对地形地貌景的影响程度小，对地形地貌景观影响较轻。
水土环境污染现状和大气环境污染现状：现状评估矿山以往生产活动对地表水和地下水的环境污染程度均较轻、对大气环境的影响程度为较轻。

矿区土环境污染现状分析：现状矿山以往开采活动对水土环境污染程度较轻。
4、预测了采矿活动对矿山地质环境的影响评估，主要评估结论：

地质灾害预测：评估区预测滑坡、崩塌、不稳定斜坡灾害发育程度中等，危害程度中等，危险性中等，对矿山地质环境影响程度为较严重；泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷、地面沉降、地裂缝等地质灾害发育程度弱，危害程度小，危险性小，对矿山地质环境影响程度较轻。

含水层破坏预测：方案近期5年评估矿山采矿活动对采掘场范围内含水层破坏程度严重，评估区其他区域对含水层破坏程度较轻；预测方案服务期采矿对采掘场范围内含水层的影响严重，评估区其他区域对含水层破坏程度较轻。
地形地貌景观破坏预测：预测评估采掘场对地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观影响严重。西排土场和南排土场对地形地貌景观影响和破坏程度大，对地形地貌景观影响严重。矿山设施对地形地貌景观的影响程度为较严重。除以上述区域外评估区其他区域对地形地貌景的影响程度小，对地形地貌景观影响较轻。
水土环境污染和大气环境污染预测：预测生产废水、生活污水、矸石和生活垃圾对水环境污染程度较轻，预测对矿区土壤环境影响较轻，预测评估矿区生产对大气环境影响较轻。
5、确定了矿山环境保护与治理恢复的原则、目标和任务，对矿区进行了矿山环境保护与治理恢复分区，划分依据充分、方法科学合理；提出了具体的保护、治理以及监测方案，并进行了经费概算，技术方案合理可行，经费概算科学准确。

（1）矿山地质环境保护与恢复治理分区

矿山地质环境治理恢复分区可分为重点防治区（Ⅰ区）、次重点防治区（Ⅱ区）和一般防治区（Ⅲ区）。

1）矿山近期5年地质环境保护与恢复治理分区

①矿山地质环境保护与治理恢复重点防治区（Ⅰ）

矿山地质环境保护与治理恢复重点区为矿山地质环境影响现状和预测严重区。根据现状和预测各布局的位置、功能、破坏方式、相互影响关系，将各布局进行适当合并，因此重点区包括露天采掘场、内排土场、外排土场（西排土场及南排土场）。上述各项累计占地面积约1608.3091公顷。

②矿山地质环境保护与治理恢复次重点防治区（Ⅱ）

矿山地质环境保护与治理恢复次重点区为矿山地质环境影响现状和预测较严重区。根据现状和预测各布局的位置、功能、破坏方式、相互影响关系，将各布局进行适当合并，因此次重点区包括工业场地区、机修区、临时生活区、地面生产系统及选煤厂、油库、加油加气站、运输道路、防洪坝、停车场、爆破器材库、行政福利设施、蓄水池、矿山救护、消防队及警务室联合建筑、汽运待装区等。上述各项累计占地面积约314.9731公顷。

③矿山地质环境保护与治理恢复一般防治区（Ⅲ）

矿山地质环境保护与治理恢复一般区为矿山地质环境影响现状和预测较轻区。根据现状和预测各布局的位置、功能、破坏方式、相互影响关系，将各布局进行适当合并，因此一般区为除重点区和次重点区以外的其他区域。上述各项累计占地面积约7946.7178公顷。

2）矿山服务期地质环境保护与恢复治理分区

①矿山地质环境保护与治理恢复重点防治区（Ⅰ）

矿山地质环境保护与治理恢复重点区为矿山地质环境影响现状和预测严重区。根据现状和预测各布局的位置、功能、破坏方式、相互影响关系，将各布局进行适当合并，因此重点区包括露天采掘场、内排土场、外排土场（西排土场及南排土场）。上述各项累计占地面积约2089.7918公顷。

②矿山地质环境保护与治理恢复次重点防治区（Ⅱ）

矿山地质环境保护与治理恢复次重点区为矿山地质环境影响现状和预测较严重区。根据现状和预测各布局的位置、功能、破坏方式、相互影响关系，将各布局进行适当合并，因此次重点区包括工业场地区、机修区、临时生活区、地面生产系统及选煤厂、油库、加油加气站、运输道路、防洪坝、停车场、爆破器材库、行政福利设施、蓄水池、矿山救护、消防队及警务室联合建筑、汽运待装区等。上述各项累计占地面积约314.9731公顷。

③矿山地质环境保护与治理恢复一般防治区（Ⅲ）

矿山地质环境保护与治理恢复一般区为矿山地质环境影响现状和预测较轻区。根据现状和预测各布局的位置、功能、破坏方式、相互影响关系，将各布局进行适当合并，因此一般区为除重点区和次重点区以外的其他区域。上述各项累计占地面积约7465.2351公顷。
（2）地质环境治理及监测（近期5年）

1）矿山地质灾害防治及监测：设置铁丝围栏和警示牌；清理危岩；生活污水、矿井水处理及水文监测孔；生活垃圾定期清运处置；边坡变形监测。

2）其他监测：矿井水量、水位监测60次，矿坑涌水、地下水水质监测60次，地貌景观监测20次，生活污水监测20次，矿坑水水质监测20次，土壤监测40次，环境空气质量监测120次。
八、矿区土地复垦

1、矿区土地利用现状

矿区土地利用范围包括为西排土场、南排土场、采掘场、地面生产系统及选煤厂、临时生活区、机修场地等占用范围，矿山损毁土地总面积27.2546平方千米，其中，已损毁土地面积为10.5752平方千米，拟损毁土地面积为16.6794平方千米，土地权属均为国有，行政隶属巴里坤县管辖。

2、土地复垦区与复垦责任范围

矿山损毁土地包括已损毁和拟损毁土地。本项目已损毁土地为采掘场、西排土场、南排土场、工业场地、机修区、临时生活区、地面生产系统及选煤厂、油库、加油加气站、运输道路、防洪坝、停车场、爆破器材库，面积约10.5752平方千米；拟损毁土地最终露天采坑、内排土场、西排土场、南排土场、行政福利设施、蓄水池、机修场地、矿山救护、消防队及警务室联合建筑、汽运待装区、运煤道路等压占，面积约16.6794平方千米；已损毁和拟损毁综合面积27.2546平方千米。为采矿用地和裸岩石砾地、公路用地，土地损毁形式主要为压占和挖损。对西排土场和南排土场根据排土场台阶坡面和平盘形成时序，逐步对台阶平盘及坡面采取平整、压实等措施进行复垦；一期采区结束后对最终露天采坑、内排土场等范围进行土地复垦；本方案复垦责任范围面积20.9161平方千米，土地复垦率100%。

3、矿区土地适宜性评价

本方案复垦适宜性评价范围为复垦责任范围，合计20.9161平方千米。最终确定本项目复垦方向与原土地利用现状保持一致，即本方案确定矿山复垦后恢复为裸岩石砾地。
4、矿区水土资源平衡分析

（1）水源供需平衡分析

本露天矿复垦工程不涉及灌溉，因此方案不需做水源供需平衡分析。

（2）土源供需平衡分析

本方案不涉及表土剥离及回覆工程，因此方案不需做土源供需平衡分析。

（3）废石供需平衡分析

采掘场在2024年可实现少量内排，2029年末实现完全内排，现状南排土场已排土127.18Mm3，其中煤矸石已排弃0.40Mm3，根据排弃计划，南排土场近期5年（第一阶段）将排土110Mm3，方案服务期（第二阶段）排弃土30.45Mm3。

选煤厂煤矸石日产3333t/d，即年产约110万t/a、61万m3/a（煤矸石容重取1.8t/m3），在完全实现内排前，利用卡车均外排至南排土场西南侧。南排土场目前已排弃煤矸石0.40Mm3，近期5年（第一阶段）共排弃煤矸石3.05Mm3，方案服务期（第二阶段）共排弃煤矸石1.22Mm3，2029年末开始煤矸石均排放至内排土场。

南排土场设计容量为271.50Mm3，满足外排需要。
5、土地复垦工程措施

本方案划分5个土地复垦单元，分别为最终露天采坑、内排土场、西排土场、南排土场、运煤道路；土地复垦措施主要包括地表碎石清理、平整和压实等一系列土地复垦措施的实施，达到和周边地貌景观及土地类型相协调的裸岩石砾地。
6、土地复垦监测

主要为土地损毁监测。对挖损、压占等土地损毁的情况进行监测，监测方法为矿山测量人员利用矿山测量设备进行人工监测。土地损毁监测周期从方案服务期第一年（2023年）至方案服务期结束（2041年），监测频率为每年4次。近期5年监测20次，方案服务期累计监测72次。

7、土地复垦实施年限

根据《关于进一步推进和完善矿产资源管理有关工作的通知》（新自然资规〔2021〕3号）文，生产矿山的方案适用年限根据矿山剩余服务年限确定，因此确定本《方案》生态修复有关内容适用年限为5年，即2023年10月～2028年10月，每5年对《方案》中生态保护修复有关内容进行修编，故2028年需对《方案》中生态保护修复有关内容进行修编。本《方案》适用年限内若采矿权或生产规模有所变动，需对《方案》进行重新编制。

本《方案》土地复垦部分，分为二个阶段进行叙述；第一阶段，生态保护修复有关内容近期5年（2023年10月～2028年10月）；第二阶段，方案服务期（2028年10月～2041年4月）。

8、土地复垦阶段工作安排

矿山土地复垦主要是对采掘场及内排土场、西、南排土场通过土地平整、压实措施恢复为裸岩石砾地；对运煤道路采区地表碎石清理、土地平整措施恢复为裸岩石砾地；同时监测地表变化情况、土地损毁情况，并积极配合自然资源主管部门对已复垦区域进行验收。矿山土地复垦工程于2023年10月开始，贯穿整个方案服务期。

九、技术经济指标

本项目建设资金估算为434398.56万元，（不含矿业权费用，不含产能置换费用），吨煤投资为358.55元/t，其中：露天矿建设投资242293.41万元，选煤厂建设投资为47914.71万元，矿区配套工程投资为66299.91万元，工程建设其他费用41341.38万元，工程预备费19892.97万元，贷款利息7110.55万元，铺底流动资金9545.63万元。本项目投产后，年平均可向国家上缴销售税金及附加2.21亿元，增值税3.00亿元，所得税1.18亿元，企业年平均税后利润为6.67亿元。项目所得税后财务内部收益率11.53%，大于基准收益率8.00%，项目所得税前财务内部收益率13.06%，大于基准收益率10.00%；项目资本金财务内部收益率为13.33%，大于基准收益率11.00%，财务净现值也大于零。税后投资回收期9.30年。

矿山服务年限矿山地质环境治理与土地复垦工程静态总投资8137.86万元，其中矿山地质环境保护静态投资1738.24万元，土地复垦费用静态投资6399.62万元；地质环境保护与土地复垦动态总投资为10261.88万元。

矿山复垦责任范围20.9161平方千米，静态亩均工程费为2024元/亩。

十、存在问题与建议

1、建议企业今后认真按照《方案》规定的开采顺序组织生产，矿山建设、生产中须严格执行安全、生态保护等规定，矿山安全、环境 保护、水土保持等，按照各相应主管部门审批的方案执行，加强安全生产防范、做好生态环境保护等工作，避免人为造成矿产资源无法开发的损失。
2、若开发利用方案发生变动、扩大生产规模、变更矿区范围或开采方式，应重新编制矿产资源开发利用和生态保护修复方案。
3、建议建设方按《方案》要求进行环境治理与恢复，根据年度计划投入专项资金，及时治理与恢复环境，避免因投入不足造成环境治理与土地复垦难度增大的情况发生。

4、在矿山开采过程中，严格按照相关规范要求，尽量减少废污水的产生，对产生的废污水必须采取对地质环境影响最小的措施进行妥善处理，达到废污水处理的相关要求。

5、生态保护修复方案不替代矿山建设各阶段的工程地质勘察及有关的评估、设计工作，不替代矿山地质环境治理和土地复垦设计，资源开发利用方案也不能作为煤层自燃治理、水灾防治、瓦斯灾害预防及治理等的依据。同样，工程地质勘察也不能替代地质灾害危险性评估工作。建议矿山企业在进行矿山初步设计、安全设施设计、矿山地质环境治理和土地复垦及其他专项设计、咨询、评估时，应委托有资质单位进行专项工程勘察、设计及咨询、评估等工作。

6、本矿地质勘探工作提交的《新疆巴里坤哈萨克自治县三塘湖矿区石头梅一号露天勘查区煤炭勘探报告》，勘查区构造复杂程度和煤层稳定性，勘探类型定为一类二型是合适的，以500m线距控制探明的内蕴经济资源量(331)；露天首采区范围内以250m加密控制；煤层露头、露天首采区范围内工程、水文控制是合理的，取得的成果可满足《煤、泥炭地质勘查规范》之要求，达到了勘探阶段的研究程度，可满足大型露天矿井建设必需的地质资料，首采区勘探程度可以满足自治区矿产资源开发利用与生态保护修复方案的编制要求。但二期采区和三期采区范围内水文地质、工程地质勘查程度较低。建议建设单位对本方案15.00Mt/a生产规模时的二期采区及三期采区范围的露天矿开采区域进行补充勘查，对水文地质、工程地质等方面根据《矿产地质勘查规范 煤》等规范标准进行勘查。
附表  资源/储量类别调整前后对照表
	矿区范围内评审通过的保有资源/储量及类别
	设计调整的资源/储量及类别

	
	露天
	矿井

	
	可采资源/储量
	设计损失及采矿损失量
	

	类别
	矿石量（Mt）
	类别
	矿石量（Mt）
	矿石量（Mt）
	矿石量（Mt）

	探明
	1143.16
	证实储量
	683.54
	199.47
	260.15

	控制
	829.10
	可信储量
	88.39
	62.26
	678.45

	推断
	1586.56
	推断资源量
	145.88
	114.40
	1326.28

	探明+控制+

推断
	3558.82
	证实储量+

可信储量+

推断资源量
	917.81
	376.13
	2264.88


注：评审通过的所有资源量全部利用，作为设计利用资源量，根据地质专家意见，应在可采量中进行资源量类别调整，因此对可采储量进行了类别调整，原探明资源量归类为证实储量，控制资源量归类为可信储量，推断资源量归类为推断资源量（其中永久煤柱、其它煤柱及其它损失归入设计损失量及采矿损失量）。
