
安全评价报告信息公布表
	机构名称
	湖北景深安全技术有限公司
	资质证号
	APJ-（鄂）-306

	委托单位
	湖北三宁化工股份有限公司

	项目名称
	湖北三宁化工股份有限公司磷石膏渣场闭库安全现状评价

	业务类别
	金属非金属矿及其他矿采选业

	安全评价过程控制情况

	安全评价
项目管理
	项目组长
	技术负责人
	过程控制负责人

	
	谢世禄
	余连三
	段友泽

	编制
过程
	报告编制人
	报告提交日期
	报告审核人
	报告审批人

	
	黎翰林、谭新孟
	2019.8
	郭辉
	余连三

	安全
评价
项目
参与
人员
	姓名
	认定专业
	安全评价师从业识别卡/
证书编号
	注册安全工程师注册证号
	是否专职

	
	谢世禄
	采矿工程
	008591/0800000000208289
	
	专职

	
	黄未
	通信工程
	033390/1800000000300556
	
	专职

	
	冀仕盛
	机电
	012346/0800000000207709
	
	专职

	
	谭新孟
	环境工程
	033393/1800000000300510
	
	专职

	
	黎翰林
	采矿工程
	030943/1700000000300584
	
	专职

	
	郭 辉
	测绘工程
	029388/1600000000301200
	
	专职

	
	段友泽
	化学
	033391/1800000000200629
	
	专职

	
	余连三
	地质
	020106/1100000000100216
	
	专职

	项目简介

	湖北三宁化工股份有限公司的前身系枝江县化肥厂，始建于1970年，1993年改制为国有控股的股份公司，2001年通过“两个置换”改革为民营企业，2007年与山西晋城无烟煤矿业集团有限公司合资合作。公司注册资本2.67亿元，拥有资产76亿元，现有员工5500余人，各类专业技术人员1200余人，具有年产120万吨总氨、300万吨氮肥、磷肥和复合肥，200万吨硫酸、磷酸、盐酸，10万吨己内酰胺，15万吨双氧水，10万吨环己酮的生产能力，初步形成了煤化工、磷化工、石油化工、精细化工和综合配套五大板块，是国家大型化工企业和国家高新技术企业。
2008年三宁公司经考察研究，决定新上68万吨高浓度磷复合肥项目。该项目的磷酸装置采用98%浓硫酸与磷矿石反应制取磷酸生产工艺。2010年，该项目主体工程动工。为解决项目投产后每年产生的约200万吨（干基）磷石膏堆放问题，同时配套建设了磷石膏堆场一期工程。按照设计，磷石膏的堆放采用“湿排干堆”工艺，建设有磷石膏压滤厂房、皮带输送机、拦渣坝、排洪沟等设施。
磷石膏采用“湿排干堆”工艺具有运输方便、堆放安全风险小等优点。但同时也存在能耗高、扬尘大、设备维修工作量大等问题。另外更重要的是采用“湿排干堆”工艺后，磷石膏压滤的水未经沉淀直接返回生产系统，导致渣浆管道、回水管道、磷酸生产装置区管道频繁堵塞，需要经常性停车检修，无法实现长周期稳定运行，也带来了巨大的安全和环境风险。为解决这一问题，结合一期磷石膏渣场堆放库容已所剩无己的实际情况，三宁公司于2013年8月提出对现有渣场进行改造，实施磷石膏渣场二期建设。
随后中国五环工程有限公司应业主要求，对渣库堆筑方案进行改变，改为湿排湿堆方案，另增加堆高高度以及增加库容。初期坝为碾压土石坝，坝高25m，初期库容191.68万m3；堆积坝采用上游式筑坝湿堆，尾砂堆筑，坝高20m；设计总坝高45m，最终堆积高程为+105m，设计总库容约966万m3，按国家标准为四等库。2014年6月，中国五环工程有限公司编制完成了《湖北三宁化工股份有限公司磷石膏渣场改造初步设计安全专篇》，湖北省安监局以《省安监局关于湖北三宁化工股份有限公司磷石膏渣场初步设计安全专篇的审查意见》（鄂安监审安【2014】82号）文件进行了批复。2014年7月，磷石膏渣场主体工程建设完成，三宁公司向原宜昌市安监局申请了试运行，原宜昌市安监局批复其试运行三个月。2014年9月，三宁公司委托了湖北祝安安全技术有限公司为其编制了《湖北三宁化工股份有限公司磷石膏渣场安全验收评价报告》，并通过了专家的评审。2014年12月15日，磷石膏渣场取得了安全生产许可证。2017年4月，该磷石膏渣库第四级堆积坝运行已接近饱和三宁公司于2017年4月委托湖北精致测绘有限公司对磷石膏渣场进行了现状勘测和测量，经过现场实测，初期坝标高约为+85m，但因一、二级子坝总高约6m，造成总坝高只有41m，四级子坝坝顶高程为+101m，还未达到设计最终标高+105m。因此，三宁公司于2017年5月向宜昌市安监局请示，增加一级子坝。2017年10月，三宁公司委托湖北荆襄设计研究公司编制了《湖北三宁化工股份有限公司磷石膏渣场安全论证及第五级子坝堆筑方案》，2019年1月，渣场磷石膏堆排已接近设计库容，由于三宁公司下属石宝山新建资源库建设尚未完成，为解决磷石膏堆存问题，三宁公司委托湖南核工业岩土工程勘察设计研究院编制完成了《湖北三宁化工股份有限公司石宝山磷石膏渣场回采工程工程地质勘察报告》，并于2019年3月委托中蓝长化工程科技有限公司编制完成了《湖北三宁化工股份有限公司磷石膏渣场回采工程安全设施设计》。目前，渣场已堆排至设计堆积标高，基本达到设计库容，三宁公司决定将渣场闭库。

	现场开展工作情况

	勘察人员
	谢世禄、黎翰林

	勘察时间
	2019.7.25

	勘察任务
	现场勘查、收集并核实业主单位提供的安全评价相关资料

	勘察
中发
现的
问题
	1、西侧库外截水沟有部分管道被砂石淤堵；
2、渣场第五级子坝在线监测系统未能正常运行；
3、渣场下游存在建设项目和生产企业，渣场已构成“头顶库”。
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