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竣工环境保护验收意见
2024年2月5日，湖北中烟工业有限责任公司三峡卷烟厂根据《湖北中烟工业有限责任公司三峡卷烟厂易地搬迁技术改造（含原料库）项目环境影响报告书》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范/指南、本项目环境影响评价报告书表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，特邀3名专家形成验收工作组，经现场检查和资料核查，现认真讨论提出意见如下：
一、工程建设基本情况 
（一）建设地点、规模、主要建设内容 
项目位于宜昌市夷陵区高新技术产业园内，建设地点位于宜昌市夷陵区东城试验区东城路6号，项目西邻运河，东临东城大道，北邻昌耀电业集团有限公司，南邻宜昌市银岭冷冻设备有限公司。项目占地属于工业用地，周围没有风景名胜区、生态脆弱带等生态敏感区。项目主要建设内容为3栋5层原料库。
（二）建设过程及环保审批情况
湖北中烟工业有限责任公司三峡卷烟厂委托中南安全环境技术研究院股份有限公司开展三峡卷烟厂原料库建设项目环境影响评价工作，环境影响报告书于2018年5月17日得到宜昌市环境保护局批复。
项目整体于2021年5月开工建造，于2023年11月完成建设，2023年11月底开始试运行，目前项目运行正常。
二、工程变动情况 
经验收调查报告调查分析，结合现场实际检查，本项目建成后与环评文件上基本一致，无变动情况，本项目的性质、规模、地点或者防止生态破坏、防治污染的措施未发生重大变动，可以进行竣工环境保护验收。
3、 环境保护设施建设情况
项目按环评批复要求进行了建设，项目建设地点、建设规模、建设性质、主要生产工艺和主要环保设施没有重大变动，项目的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。根据验收调查报告的调查结论，结合现场检查，本项目运行管理基本符合环评和环评批复要求。
4、 环境保护设施效果
1.废气
本项目废气为原料仓库除虫熏杀尾气。每个存贮单元内设置尾气回收管路。磷化氢尾气经过滤吸收器进行净化处理，磷化氢尾气过滤吸收器进行吸收，生成次磷酸钙，处理后的清洁空气经排气口排出。
2.废水
本项目无废水产生。
3.噪声
项目噪声主要为设备间内设备运行产生的噪声，主要采用厂房隔声。
4.固体废物
本项目固体废物主要有废纸箱/废辅材、废机油及原料库废吸收剂。依托湖北中烟工业有限责任公司三峡卷烟厂易地搬迁技术改造（含原料库）项目处置。
5、 验收结论
根据本次竣工环境保护验收调查结果，湖北中烟工业有限责任公司三峡卷烟厂原料库项目在工程建设过程中严格遵守各项环保制度，落实了环境影响评价工作。工程建设过程中，工程及时按照环评报告要求开展环保设计与管理，较好落实了工程环境保护的“三同时”制度，基本做到了环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时使用的要求。验收项目废水、废气、噪声均实现了达标排放，项目不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形。因此，该项目满足建设项目竣工环保验收条件。
六、专家意见
1.阐述清楚该项目验收与中烟其他项目建设验收相互关系。
2.由于仓储杀虫处理设施，间歇性运行，建议在项目仓储杀虫期间对二级喷淋技改装置尾气排放适时补充监测。
[bookmark: _GoBack]3.按照污染影响类项目验收技术指南要求修改完善相关内容。              
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