**护送方案**

**一、基本情况**

**本承运人（申请人）本次承运货物 （货物名称） ，采用牵引车 （牌照） 、挂车 （牌照） 运输，车辆装载货物后车货总体的长、宽、高分别为 米、 米、 米，车货总质量为 吨，运输起点（起运地）为 、讫点（目的地）为 ，通行路线为 ，行驶时间为 年 月 日至 年 月 日，为保证运输过程的道路交通安全，制定本护送方案。**

**二、护送车辆配置方案**

**护送车辆配置方案须包含护送车辆数量、护送职责和设备配置等。**

**护送车辆须符合国家相关要求，须包含安全警示设备（行车和停车时的安全警示设备，包括反光三角警示标志、反光警示隔离带、反光锥等）、紧急情况的安全设备（干粉或二氧化碳灭火器、医用急救包等）、通信设备（每辆护送车配备2个对讲机）。**

**三、护送人员配备方案**

**护送人员配备方案须包含护送人员数量、岗位设置和职责分工，岗位必须设置安全岗、引导岗、维护岗位等。可结合实际情况采用专（兼）职方式设置岗位。**

**四、护送路线情况说明**

**护送路线情况说明须包含全程线路图（或分省线路图）、起点、途经站点、中途拟停车休息站点、终点等是否满足运行条件。**

**五、护送操作细则**

**二级以下公路护送细则（包括桥梁、隧道、上下坡道、限高、限宽、城镇等）、一级和高速公路护送细则（包括桥梁、隧道、匝道、上下坡道、限高、限宽等）。**

**六、异常情况处理**

**护送中遇到突发情况（突发交通事故、自然灾害、运输车辆故障、大件设备紧固松动移位等）处理预案。**

**企业名称（印章）**

 **年 月 日**