**DW89NCB液压自动弯管机**

**技术参数**

1. 简介

产品由微电脑控制、液压驱动，具有多种不同弯曲角的预制，中文字幕显示、人机对话式操作，可任意选择手动、半自动操作方式，移动式脚踏开关兼备启动、紧停两种功能。

整机具有操作方便、性能稳定、工作效率高、安全系数高等特点，是管件加工行业的理想设备。

1. 技术参数

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 参数 | 单位符号 | 备注 |
| 1 | 最大弯曲管径×壁厚 | Φ89×8 | mm | 以碳钢管为例 |
| 2 | 最大弯曲半径 | R300 | mm | 可按客户要求 |
| 3 | 最小弯曲半径 | 根据管径 | mm | 可按客户要求 |
| 4 | 最大弯曲角度 | 190 | 度 |  |
| 5 | 标准穿芯长度 | 3000 | mm |  |
| 6 | 控制系统 | 微电脑控制 |  |  |
| 7 | 管件允许弯头数 | 16 | 个 |  |
| 8 | 可储存零件数 | 16X16 | 组 |  |
| 9 | 电动机 | 11KW |  | 无锡太湖 |
| 10 | 系统最大压力 | 14 | MPa | 可调 |
| 11 | 液压系统控制 | 电磁换向阀 |  | 油研 |
| 12 | 油箱容积 | 100 | L | 自制 |
| 13 | 机床外形尺寸 | 4550X1200X1300 | mm |  |
| 14 | 机床重量 | 约3500 | KG |  |

**三、报价**

|  |  |
| --- | --- |
| 价格：含税，包含一套模具 | 70000.00RMB |
| 付款方式 | 预付款30% , 验货后发货前付清 |
| 交货期 | 15天 |
| 质保期 | 12个月 |

**四、机器图片**



五、弯管照片

****

